**Техническое задание**

**на поставку огнетушителей (ОП-2, ОП-4)**

***Заказчик:*** ГБУ «Идеальный заказчик»

***Задача****:* Поставщику необходимо осуществить поставку огнетушителей (далее – товар) для нужд Заказчика согласно заключенному контракту и настоящему техническому заданию.

***Общие требования к поставляемым товарам (сведения о товарах (сведения о качестве, технических характеристиках товаров, их безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах)и количестве поставляемых товаров)****:* технические характеристики и количество поставляемого товара указаны в таблице № 1 «Спецификация поставляемого товара».

**Требования к качеству:**

1) Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без загрязнений, без повреждений, соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к данному виду товара, отвечать требованиям качества безопасности жизни и здоровья, санитарным нормам и правилам, в том числе «ГОСТ Р 51057-2001. Государственный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний».

2) Поставщик гарантирует надлежащее качество и безопасность поставляемого товара, его соответствие действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если наличие этих документов предусмотрено законодательством). Срок изготовления товаров не ранее второй половины 2020 г. Срок службы перезаряжаемого огнетушителя с металлическим корпусом должен быть не менее 10 лет.

3) Каждый огнетушитель должен быть обеспечен руководством по эксплуатации, содержащий в себе сведения в соответствии с пунктом 12.6 «ГОСТ Р 51057-2001. Государственный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний».

 **Требования к упаковке и отгрузке:**

1) Упаковка товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимую маркировку каждой единицы товара, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2) Товар поставляется в упаковке таким образом, чтобы исключить его порчу и/или уничтожение и обеспечить его сохранность при транспортировке и хранении.

3) Доставка товара до места, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет Поставщика. Поставщик вправе осуществлять доставку товара с привлечением транспортной организации, осуществляющей перевозку грузов.

**Место поставки товара** — г. Идеальный, ул. Идеальная, 1.

**Срок поставки товара** Поставка товара осуществляется одной партией в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания контракта в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в пятницу до 16 час. 00 мин (время московское).

**Таблица № 1 «Спецификация поставляемого товара»:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование поставляемого****Товара (КТРУ)** | **Технические характеристики товара** | **Кол-во/ ед.изм.** |
|  | Огнетушитель (28.29.22.110-00000011) | **Обязательные характеристики:*** 1. Класс пожара: А; B; C; E;
	2. Тип: переносной;
	3. Тип огнетушащего вещества: Порошковый (ОП);
	4. Номинальная масса огнетушащего вещества, кг/л: ≥ 0.5 и ≤ 5;
	5. Тип избыточного давления: Закачной (з);
	6. Возможность перезарядки: Перезаряжаемый;

**Дополнительные характеристики\*:*** 1. Масса заряженного огнетушителя, кг: не менее 5,2 и не более 6,0;
	2. Минимальная продолжительность подачи ОТВ (огнетушащего вещества): не менее 10 секунд;
	3. Вытесняющий газ: воздух;
	4. Ранг модельного очага пожара по классу А: 2 А;
	5. Ранг модельного очага пожара по классу В: 55 В;
	6. Диапазон рабочих температур, °С: -40…+50- соответствие;
	7. Наличие шланга – соответствие.
 | 35 шт. |
|  | Огнетушитель (28.29.22.110-00000011) | **Обязательные характеристики:*** 1. Класс пожара: А; В; С; Е;
	2. Тип: переносной;
	3. Тип огнетушащего вещества: Порошковый (ОП);
	4. Номинальная масса огнетушащего вещества, кг/л: ≥ 0.5 и ≤ 5;
	5. Тип избыточного давления: Закачной (з);
	6. Возможность перезарядки: Перезаряжаемый;

**Дополнительные характеристики\*:*** 1. Масса заряженного огнетушителя, кг: не менее 3, но не более 3,6;
	2. Минимальная продолжительность подачи ОТВ (огнетушащего вещества): не менее 6 секунд;
	3. Вытесняющий газ: воздух;
	4. Ранг модельного очага пожара по классу А: 0,7 A;
	5. Ранг модельного очага пожара по классу В: 21 В;
	6. Диапазон рабочих температур, °С: -40…+50- соответствие;
	7. Наличие шланга – соответствие.
 | 40 шт. |

**\*Обоснование использования дополнительных характеристик:**

В соответствии с пунктом 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145, использование дополнительных характеристик обусловлено требованиями Заказчика к производительности, функциональным, качественным и эксплуатационным характеристикам закупаемых товаров, в том числе значения, указанные в пунктах 1.7. и 2.7 Технического задания, обусловлены необходимость приобретения огнетушителей для размещения их в административных зданиях и сооружениях (ОП-4), а также в легковых автомобилях (ОП-2) Заказчика; значения, указанные в пунктах 1.8 – 1.13 и 2.8 – 2.13 Технического задания, обусловлены требованиями «ГОСТ Р 51057-2001. Государственный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний».