Приложение N 1

к приказу МЧС России

от 28.06.2018 N 261

 Форма проверочного листа

 (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении

 федерального государственного пожарного надзора

 Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее

- проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых

в отношении здания дошкольной образовательной организации,

специализированного дома престарелых и инвалидов (неквартирного), больницы,

спального корпуса образовательной организации с наличием интерната

и детской организации (класс функциональной пожарной опасности Ф1.1),

подлежащих федеральному государственному пожарному надзору,

при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

 Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями,

изложенными в форме проверочного листа.

 1. Наименование органа государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого

проводится проверка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа

и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным

предпринимателем объекты защиты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя

руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении

проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки

в едином реестре проверок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего

плановую проверку и заполняющего проверочный лист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

7 Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований,

ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований,

составляющих предмет проверки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов | Ответы на вопросы [<1>](%22%20%5Cl%20%22p1113) |
| Общие мероприятия |
| 1. | Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по: | [Статьи 4](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=314824&dst=100072&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100054&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100072;index=101&date=16.08.2019) - [6](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=314824&dst=100085&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100054&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100085;index=101&date=16.08.2019), [48](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=314824&dst=100490&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100054&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100490;index=101&date=16.08.2019) - [96](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=314824&dst=100965&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100054&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100965;index=101&date=16.08.2019) Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ) [<2>](%22%20%5Cl%20%22p1115)[Подпункты "д"](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100049&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000050&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100049;index=102&date=16.08.2019), ["о" пункта 23](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=34&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000050&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=34;index=102&date=16.08.2019), [пункты 33](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=38&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000050&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=38;index=102&date=16.08.2019), [61](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=62&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000050&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=62;index=102&date=16.08.2019) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" [<3>](%22%20%5Cl%20%22p1119) (далее - ППР) |   |
| 1.1. | наличию системы обеспечения пожарной безопасности? |   |
| 1.2. | противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями? |   |
| 1.3. | наружному противопожарному водоснабжению? |   |
| 1.4. | проездам и подъездам для пожарной техники? |   |
| 1.5. | конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности? |   |
| 1.6. | обеспечению безопасности людей при возникновении пожара? |   |
| 1.7. | обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара? |   |
| 1.8. | показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности? |   |
| 1.9. | защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией? |   |
| 1.10. | иным системам противопожарной защиты? |   |
| 1.11. | размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития? |   |
| 1.12. | соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты? |   |
| 1.13. | организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты? |   |
| 1.14. | расчетным величинам пожарных рисков? |   |
| 2. | Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора? | [часть 5 статьи 6](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=314824&dst=101955&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100085&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=101955;index=148&date=16.08.2019), [части 1](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=314824&dst=102315&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100085&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=102315;index=148&date=16.08.2019), [3](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=314824&dst=102319&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100085&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=102319;index=148&date=16.08.2019) - [5 статьи 64](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=314824&dst=102321&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100085&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=102321;index=148&date=16.08.2019) Технического регламента, [приказ](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=132916&REFFIELD=134&REFDST=100085&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;index=148&date=16.08.2019) МЧС России от 24.02.2009 N 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности" [<4>](%22%20%5Cl%20%22p1123) |   |
| 3. | Обеспечено ли проверяемым лицом дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации? | [часть 7 статьи 83](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=314824&dst=13&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100088&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=13;index=152&date=16.08.2019) Технического регламента |   |
| 4. | Предусмотрено ли проверяемым лицом оснащение объекта при наличии круглосуточного пребывания людей автономными резервными источниками электроснабжения систем противопожарной защиты? | [часть 1 статьи 82](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=314824&dst=12&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100091&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=12;index=156&date=16.08.2019) Технического регламента |   |
| 5. | Обеспечены (оснащены) ли проверяемым лицом объекты с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения? | [часть 12 статьи 84](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=314824&dst=102327&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100094&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=102327;index=160&date=16.08.2019) Технического регламента |   |
| 6. | Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности? | [Пункт 2](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=7&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100097&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=7;index=164&date=16.08.2019), [460](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100935&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100097&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100935;index=164&date=16.08.2019) ППР |   |
| 7. | Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы: |   |   |
| 7.1. | порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей? | [Подпункт "а" пункта 461](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100937&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100102&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100937;index=172&date=16.08.2019) ППР |   |
| 7.2. | мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ? | [Подпункт "б" пункта 461](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100938&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100105&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100938;index=176&date=16.08.2019) ППР |   |
| 7.3. | порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов? | [Подпункт "в" пункта 461](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100939&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100108&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100939;index=180&date=16.08.2019) ППР |   |
| 7.4. | порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы? | [Подпункт "г" пункта 461](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100940&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100111&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100940;index=184&date=16.08.2019) ППР |   |
| 7.5. | расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ? | [Подпункт "д" пункта 461](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=101182&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100114&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=101182;index=188&date=16.08.2019) ППР |   |
| 7.6. | обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения)? | [Подпункт "к" пункта 461](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100946&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100117&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100946;index=192&date=16.08.2019) ППР |   |
| 7.7. | допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты? | [Подпункт "л" пункта 461](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=144&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100120&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=144;index=196&date=16.08.2019) ППР |   |
| 8. | Проведены ли проверяемым лицом работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями? | [Пункт 22](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100043&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100123&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100043;index=200&date=16.08.2019) ППР |   |
| 9. | Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том числе электрическими проводами, кабелями)? | [Пункт 22](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100043&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100126&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100043;index=204&date=16.08.2019) ППР |   |
| 10. | Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов: | [Подпункт "а" пункта 23](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=28&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100129&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=28;index=208&date=16.08.2019) ППР |   |
| 10.1. | на чердаках? |   |
| 10.2. | в подвалах? |   |
| 10.3. | на цокольных этажах? |   |
| 10.4. | под свайными пространством зданий? |   |
| 11. | Исключено ли проверяемым лицом размещение производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов: | [Подпункт "б" пункта 23](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100046&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100140&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100046;index=224&date=16.08.2019) ППР |   |
| 11.1. | на чердаках? |   |
| 11.2. | на технических этажах? |   |
| 11.3. | в вентиляционных камерах? |   |
| 11.4. | в других технических помещениях? |   |
| 12. | Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых холлах? | [Подпункт "в" пункта 23](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=29&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100151&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=29;index=240&date=16.08.2019) ППР |   |
| 13. | Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатация в лифтовых холлах: | [Подпункт "в" пункта 23](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=29&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100154&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=29;index=244&date=16.08.2019) ППР |   |
| 13.1. | кладовых? |   |
| 13.2. | киосков? |   |
| 13.3. | ларьков? |   |
| 13.4. | других подобных помещений? |   |
| 14. | Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках? | [Подпункт "к" пункта 23](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100054&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100165&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100054;index=260&date=16.08.2019) ППР |   |
| 15. | Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров? | [Подпункт "м" пункта 23](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100056&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100168&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100056;index=264&date=16.08.2019) ППР |   |
| 16. | Обеспечено ли проверяемым лицом: | [Пункт 24](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=35&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100171&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=35;index=268&date=16.08.2019) ППР |   |
| 16.1. | содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии? |   |
| 16.2. | очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания? |   |
| 16.3. | проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний? |   |
| 17. | Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания? | [Пункт 26](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100059&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100180&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100059;index=281&date=16.08.2019) ППР |   |
| 18. | Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей? | [Пункт 37(1)](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=42&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100183&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=42;index=285&date=16.08.2019) ППР |   |
| 19. | Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые проверяемым лицом на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности: | [Пункт 40(1)](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=45&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100186&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=45;index=289&date=16.08.2019) ППР |   |
| 19.1. | выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов? |   |
| 19.2. | не ограничивает ли их размещение проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре? |   |
| 20. | Исключена ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом? | [Пункт 40(1)](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=45&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100193&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=45;index=299&date=16.08.2019) ППР |   |
| 21. | Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы? | [Пункт 43](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100103&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100196&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100103;index=303&date=16.08.2019) ППР |   |
| 22. | Хранится ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта? | [Пункт 61](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=62&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100199&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=62;index=307&date=16.08.2019) ППР |   |
| 23. | Обеспечено ли исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе: | [Пункт 61](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=62&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100202&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=62;index=311&date=16.08.2019) ППР |   |
| 23.1. | систем предотвращения пожара? |   |
| 23.2. | систем противопожарной защиты? |   |
| 24. | Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки? | [Пункт 61](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=62&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100209&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=62;index=321&date=16.08.2019) ППР |   |
| 25. | Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск? | [Пункт 62](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100138&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100212&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100138;index=325&date=16.08.2019) ППР |   |
| 26. | Отсутствуют ли у проверяемого лица приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств)? | [Пункт 62](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100138&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100215&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100138;index=329&date=16.08.2019) ППР |   |
| 27. | Находятся ли у проверяемого лица в исправном состоянии устройства для самозакрывания дверей? | [Пункт 62](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100138&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100218&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100138;index=333&date=16.08.2019) ППР |   |
| 28. | Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведение: | [Пункт 63](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=101130&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100221&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=101130;index=337&date=16.08.2019) ППР |   |
| 28.1. | регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты? |   |
| 28.2. | планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты? |   |
| 29. | Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты? | [Пункт 64](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=65&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100228&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=65;index=347&date=16.08.2019) ППР |   |
| 30. | Обеспечен ли телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская) проверяемым лицом? | [Пункт 65](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=101131&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100231&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=101131;index=351&date=16.08.2019) ППР |   |
| 31. | Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны? | [Пункт 20](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100041&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100234&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100041;index=355&date=16.08.2019) ППР |   |
| 32. | Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения? | [Пункт 7](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=10&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100237&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=10;index=359&date=16.08.2019) ППР |   |
| 33. | Назначено ли проверяемым лицом лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте? | [Пункт 4](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=8&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100240&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=8;index=363&date=16.08.2019) ППР |   |
| 34. | Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях? | [Пункт 6](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100018&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100243&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100018;index=367&date=16.08.2019) ППР |   |
| 35. | Исключено ли проверяемым лицом размещение: | [Пункт 11](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=14&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100246&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=14;index=371&date=16.08.2019) ППР |   |
| 35.1. | детей в мансардных помещениях зданий и сооружений IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности C2 и C3? |   |
| 35.2. | более 50 детей в зданиях и сооружениях IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности C2 и C3? |   |
| 35.3. | детей на этаже с одним эвакуационным выходом? |   |
| 36. | Обеспечило ли проверяемое лицо наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре? | [Пункт 12](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=18&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100255&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=18;index=384&date=16.08.2019) ППР |   |
| 37. | Обеспечило ли проверяемое лицо проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты? | [Пункт 12](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=18&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100258&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=18;index=388&date=16.08.2019) ППР |   |
| 38. | Обеспечило ли проверяемое лицо на объекте с ночным пребыванием людей наличие: | [Пункт 9](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=12&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100261&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=12;index=392&date=16.08.2019) ППР |   |
| 38.1. | инструкции о действиях обслуживающего персонала на случай пожара? |   |
| 38.2. | телефонной связи? |   |
| 38.3. | электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного)? |   |
| 38.4. | средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1-го средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного? |   |
| 39. | Обеспечена ли проверяемым лицом ежедневная передача в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект защиты с ночным пребыванием людей, информация о количестве людей (больных), находящихся на объекте защиты (в том числе в ночное время)? | [Пункт 10](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=13&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100272&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=13;index=408&date=16.08.2019) ППР |   |
| 40. | Организовало ли проверяемое лицо на объекте защиты с круглосуточным пребыванием людей, относящихся к маломобильным группам населения (инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, люди с недостатками зрения и дефектами слуха, а также лица преклонного возраста и временно нетрудоспособные), подготовку лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты, к действиям по эвакуации указанных граждан в случае возникновения пожара? | [Пункт 13](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=19&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100275&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=19;index=412&date=16.08.2019) ППР |   |
| 41. | Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)? | [Подпункт "о" пункта 23](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=34&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100278&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=34;index=416&date=16.08.2019) ППР |   |
| 42. | Исключена ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей? | [Подпункт "з" пункта 23](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100052&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100281&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100052;index=420&date=16.08.2019) ППР |   |
| 43. | Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом? | [Пункт 25](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100058&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100284&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100058;index=424&date=16.08.2019) ППР |   |
| 44. | Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости, расположенных выше 1-го этажа? | [Пункт 25](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100058&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100287&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100058;index=428&date=16.08.2019) ППР |   |
| 45. | Обеспечена ли проверяемым лицом исправность клапанов мусоропроводов и бельепроводов, которые должны находиться в закрытом положении и иметь уплотнение в притворе? | [Пункт 53](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100123&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100290&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100123;index=432&date=16.08.2019) ППР |   |
| 46. | Соблюдены ли проверяемым лицом проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений? | [Пункт 61](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=62&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100293&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=62;index=436&date=16.08.2019) ППР |   |
| 47. | Исключено ли проверяемым лицом размещение в подвальных и цокольных этажах лечебных учреждений мастерских, складов и кладовых? | [Подпункт "д" пункта 136](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100274&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100296&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100274;index=440&date=16.08.2019) ППР |   |
| 48. | Исключено ли проверяемым лицом размещение в зданиях медицинских организаций V степени огнестойкости, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, с печным отоплением более 25 человек больных (взрослых и (или) детей)? | [Пункт 139](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=101164&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100299&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=101164;index=444&date=16.08.2019) ППР |   |
| 49. | Организовано ли проверяемым лицом круглосуточное дежурство обслуживающего персонала на объекте защиты с ночным пребыванием людей? | [Пункт 8](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=11&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100302&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=11;index=448&date=16.08.2019) ППР |   |
| 50. | Обеспечено ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и другие): | [Пункт 30](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100063&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100305&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100063;index=452&date=16.08.2019) ППР |   |
| 50.1. | осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности? |   |
| 50.2. | дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях? |   |
| 51. | Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше 2-го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степеней огнестойкости ? | [Пункт 31](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=101114&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100312&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=101114;index=462&date=16.08.2019) ППР |   |
| 51.1 | Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше 1-го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степеней огнестойкости для детей ясельного возраста и детей с нарушением зрения и слуха? |   |
| 52. | Обеспечивается ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с массовым пребыванием людей электрических гирлянд и иллюминации, имеющих соответствующий сертификат соответствия? | [Пункт 31](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=101114&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100317&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=101114;index=469&date=16.08.2019) ППР |   |
| 53. | Обеспечена ли проверяемым лицом установка новогодней елки на устойчивом основании? | [Пункт 31](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=101114&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100320&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=101114;index=473&date=16.08.2019) ППР |   |
| 54. | Исключено ли проверяемым лицом загромождение выходов из помещения при установке новогодней елки? | [Пункт 31](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=101114&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100323&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=101114;index=477&date=16.08.2019) ППР |   |
| 55. | Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей новогодней елки на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков? | [Пункт 31](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=101114&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100326&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=101114;index=481&date=16.08.2019) ППР |   |
| 56. | Исключены ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещении (50 человек и более): | [Пункт 31](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=101114&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100329&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=101114;index=485&date=16.08.2019) ППР |   |
| 56.1. | применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому [регламенту](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=315238&dst=100022&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100331&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100022;index=488&date=16.08.2019) Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий", дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей? | [Подпункт "а" пункта 32](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=36&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100332&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=36;index=489&date=16.08.2019) ППР |   |
| 56.2. | проведение перед началом или во время представлений огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ? | [Подпункт "в" пункта 32](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100074&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100335&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100074;index=493&date=16.08.2019) ППР |   |
| 56.3. | уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах дополнительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, материалов)? | [Подпункт "г" пункта 32](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100075&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100338&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100075;index=497&date=16.08.2019) ППР |   |
| 56.4. | полное выключение света в помещении во время спектаклей или представлений? | [Подпункт "д" пункта 32](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100076&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100341&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100076;index=501&date=16.08.2019) ППР |   |
| 56.5. | нарушение установленных норм заполнения помещений людьми? | [Подпункт "е" пункта 32](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100077&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100344&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100077;index=505&date=16.08.2019) ППР |   |
| 57. | Исключена ли проверяемым лицом установка кипятильников, водонагревателей и титанов, стерилизация медицинских инструментов, а также разогрев парафина и озокерита (за исключением помещений, предназначенных для этих целей)? | [Пункт 137](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100275&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100347&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100275;index=509&date=16.08.2019) ППР |   |
| 58. | Исключено ли проверяемым лицом применение керогазы, керосинки и примуса для кипячения медицинских изделий и белья? | [Пункт 137](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100275&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100350&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100275;index=513&date=16.08.2019) ППР |   |
| 59. | Исключены ли проверяемым лицом установка и хранение баллонов с кислородом в зданиях медицинских организаций? | [Подпункт "в" пункта 136(1)](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=101160&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100353&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=101160;index=517&date=16.08.2019) ППР |   |
| 60. | Исключено ли проверяемым лицом хранение в лабораториях, отделениях медицинских организаций и кабинетах медицинских работников лекарственных препаратов и медицинских изделий, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям, общим весом более 3 килограммов? | [Пункт 138](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=101163&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100356&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=101163;index=521&date=16.08.2019) ППР |   |
| 61. | Обеспечено ли проверяемым лицом хранение в лабораториях, отделениях медицинских организаций и кабинетах медицинских работников лекарственных препаратов и медицинских изделий, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям, с учетом их совместимости в закрывающихся на замок металлических шкафах? | [Пункт 138](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=101163&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100359&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=101163;index=525&date=16.08.2019) ППР |   |
| Обучение мерам пожарной безопасности |
| 62. | Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу? | [Пункт 3](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100013&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100363&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100013;index=530&date=16.08.2019) ППР,[приказ](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=102829&REFFIELD=134&REFDST=1000000170&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;index=531&date=16.08.2019) МЧС России от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" [<5>](%22%20%5Cl%20%22p1125) |   |
| 63. | Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа? |   |
| 64. | Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожарно-технического минимума? |   |
| 65. | Согласованы ли проверяемым лицом специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности? | [Пункт 3](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100013&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100370&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100013;index=541&date=16.08.2019) ППР,[приказ](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=102829&REFFIELD=134&REFDST=1000000174&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;index=542&date=16.08.2019) МЧС России от 12.12.2007 N 645 |   |
| 66. | Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума? |   |
| Обозначение мест для курения |
| 67. | Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками "Место для курения"? | [Пункт 14](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=20&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100376&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=20;index=550&date=16.08.2019) ППР |   |
| 68. | Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено": | [Пункт 14](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=20&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100379&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=20;index=554&date=16.08.2019) ППР |   |
| 68.1. | на лестничных клетках? |   |
| 68.2. | на цокольных этажах? |   |
| 68.3. | в подвальных и чердачных помещениях? |   |
| 68.4. | на территории объекта? |   |
| Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение |
| 69. | Обеспечено ли проверяемым лицом здание требуемым количеством первичных средств пожаротушения? | [Пункты 70](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=67&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100391&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=67;index=571&date=16.08.2019), [468](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=153&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100391&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=153;index=571&date=16.08.2019), [474](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=156&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100391&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=156;index=571&date=16.08.2019),[приложения N 1](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=166&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000183&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=166;index=572&date=16.08.2019) и [N 2](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=204&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000183&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=204;index=572&date=16.08.2019) ППР |   |
| 70. | Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения? | [Пункты 55](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=55&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100394&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=55;index=576&date=16.08.2019), [59](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=101128&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100394&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=101128;index=576&date=16.08.2019) ППР |   |
| 71. | Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов? | [Пункты 55](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=55&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100397&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=55;index=580&date=16.08.2019), [59](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=101128&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100397&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=101128;index=580&date=16.08.2019) ППР |   |
| 72. | Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения? | [Пункт 55](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=55&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100400&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=55;index=584&date=16.08.2019) ППР |   |
| 73. | Утеплены и очищены ли проверяемым лицом от снега и льда в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)? | [Пункт 55](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=55&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100403&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=55;index=588&date=16.08.2019) ППР |   |
| 74. | Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года? | [Пункт 55](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=55&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100406&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=55;index=592&date=16.08.2019) ППР |   |
| 75. | Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения? | [Пункт 55](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=55&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100409&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=55;index=596&date=16.08.2019) ППР |   |
| 76. | Запрещена ли проверяемым лицом стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов? | [Пункт 56](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100128&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100412&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100128;index=600&date=16.08.2019) ППР |   |
| 77. | Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами? | [Пункт 57](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=58&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100415&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=58;index=604&date=16.08.2019) ППР |   |
| 77.1 | Присоединен ли проверяемым лицом пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу? |   |
| 77.2 | Соблюдено ли проверяемым лицом требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах? |   |
| 77.3 | Организована ли проверяемым лицом перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год? |   |
| 77.4 | Обеспечены ли проверяемым лицом пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении? |   |
| 77.5 | Обеспечено ли проверяемым лицом открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов? |   |
| 78. | Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов? | [Пункт 58](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=101127&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100428&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=101127;index=623&date=16.08.2019) ППР |   |
| 79. | Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования? | [Пункт 70](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=67&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100431&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=67;index=627&date=16.08.2019) ППР |   |
| 80. | Имеет ли проверяемое лицо паспорта завода-изготовителя на каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты? | [Пункт 475](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=158&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100434&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=158;index=631&date=16.08.2019) ППР |   |
| 81. | Опломбировано ли проверяемым лицом запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителей одноразовой пломбой? | [Пункт 475](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=158&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100437&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=158;index=635&date=16.08.2019) ППР |   |
| 82. | Нанесены ли проверяемым лицом на одноразовые пломбы огнетушителей индивидуальные номера пломб? | [Пункт 477](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=101188&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100440&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=101188;index=639&date=16.08.2019) ППР |   |
| 83. | Нанесена ли проверяемым лицом дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года на одноразовые пломбы огнетушителей? | [Пункт 477](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=101188&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100443&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=101188;index=643&date=16.08.2019) ППР |   |
| 84. | Обеспечены ли проверяемым лицом наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей? | [Пункт 478](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100991&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100446&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100991;index=647&date=16.08.2019) ППР |   |
| 85. | Ведется ли проверяемым лицом в специальном журнале произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей | [Пункт 478](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100991&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100449&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100991;index=651&date=16.08.2019) ППР |   |
| 86. | Обеспечено ли проверяемым лицом хранение огнетушителей с зарядом на водной основе в отапливаемых помещениях в зимнее время (при температуре ниже +1 °C)? | [Пункт 479](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100993&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100452&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100993;index=655&date=16.08.2019) ППР |   |
| 87. | Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей в коридорах, проходах так, чтобы не препятствовать безопасной эвакуации людей? | [Пункт 480](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100994&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100455&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100994;index=659&date=16.08.2019) ППР |   |
| 88. | Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра? | [Пункт 480](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100994&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100458&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100994;index=663&date=16.08.2019) ППР |   |
| 89. | Оборудованы ли пожарными щитами здания проверяемого лица, не оснащенные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения? | [Пункт 481](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=160&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100461&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=160;index=667&date=16.08.2019) ППР |   |
| 90. | Соответствует ли у проверяемого лица количество пожарных щитов, их тип и комплектация немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем действующим требованиям? | [Пункты 482](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100997&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100464&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100997;index=671&date=16.08.2019) - [485](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=101193&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100464&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=101193;index=671&date=16.08.2019) ППР[Приложения N 5](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=101065&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000210&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=101065;index=672&date=16.08.2019) и [N 6](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=101080&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000210&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=101080;index=672&date=16.08.2019) ППР |   |
| 91. | Исключено ли проверяемым лицом использование запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, для хозяйственных и (или) производственных целей? | [Пункт 60](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100134&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100467&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100134;index=676&date=16.08.2019) ППР |   |
| 92. | Приспособлены ли проверяемым лицом водонапорные башни для забора воды пожарной техникой в любое время года? | [Пункт 60(1)](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=60&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100470&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=60;index=680&date=16.08.2019) ППР |   |
| 93. | Предусмотрены ли проверяемым лицом автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни? | [Пункт 60(1)](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=60&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100473&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=60;index=684&date=16.08.2019) ППР |   |
| Система вентиляции |
| 94. | Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер? | [Подпункт "а" пункта 48](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100113&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100477&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100113;index=689&date=16.08.2019) ППР |   |
| 95. | Открыты ли проверяемым лицом эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха? | [Подпункт "б" пункта 48](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100114&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100480&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100114;index=693&date=16.08.2019) ППР |   |
| 96. | Исключено ли проверяемым лицом подключение газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха? | [Подпункт "в" пункта 48](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100115&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100483&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100115;index=697&date=16.08.2019) ППР |   |
| 97. | Определило ли проверяемое лицо порядок и сроки проведения работ по очистке пожаровзрывобезопасными способами вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год)? | [Пункт 50](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100118&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100486&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100118;index=701&date=16.08.2019) ППР |   |
| 98. | Проведена ли проверяемым лицом проверка: | [Пункт 49](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100117&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100489&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100117;index=705&date=16.08.2019) ППР |   |
| 98.1. | огнезадерживающих устройств в воздуховодах? |   |
| 98.2. | устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации? |   |
| 98.3. | автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре? |   |
| Эвакуационные пути и выходы |
| 99. | Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие на путях эвакуации: | [Подпункт "а" пункта 36](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=5&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100499&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=5;index=719&date=16.08.2019) ППР |   |
| 99.1. | порогов? |   |
| 99.2. | раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии? |   |
| 99.3. | вращающихся дверей и турникетов? |   |
| 99.4. | других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей? |   |
| 100. | Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты: | [Подпункт "ж" пункта 23](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=32&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100510&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=32;index=735&date=16.08.2019) ППР |   |
| 100.1. | на подходах к первичным средствам пожаротушения? |   |
| 100.2. | у дверей эвакуационных выходов? |   |
| 100.3. | при выходах на наружные эвакуационные лестницы? |   |
| 101. | Исключено ли проверяемым лицом размещение кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах? | [Подпункт "к" пункта 23](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100054&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100519&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100054;index=748&date=16.08.2019) ППР |   |
| 102. | Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа? | [Пункт 35](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=39&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100522&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=39;index=752&date=16.08.2019) ППР |   |
| 103. | Исключено ли проверяемым лицом размещение (установка) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов: | [Подпункт "б" пункта 36](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=5&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100525&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=5;index=756&date=16.08.2019) ППР |   |
| 103.1. | в проходах? |   |
| 103.2. | в коридорах? |   |
| 103.3. | в тамбурах? |   |
| 103.4. | на галереях? |   |
| 103.5. | в лифтовых холлах? |   |
| 103.6. | на лестничных площадках и маршах лестниц? |   |
| 103.7. | в дверных проемах? |   |
| 103.8. | в эвакуационных люках? |   |
| 104. | Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных выходов? | [Подпункт "б" пункта 36](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=5&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100544&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=5;index=784&date=16.08.2019) ППР |   |
| 105. | Исключено ли проверяемым лицом обустройство в тамбурах выходов: | [Подпункт "в" пункта 36](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100085&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100547&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100085;index=788&date=16.08.2019) ППР |   |
| 105.1. | сушилок? |   |
| 105.2. | вешалок для одежды? |   |
| 105.3. | гардеробов? |   |
| 106. | Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временного) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах? | [Подпункт "в" пункта 36](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100085&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100556&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100085;index=801&date=16.08.2019) ППР |   |
| 107. | Исключена ли проверяемым лицом фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)? | [Подпункт "г" пункта 36](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100086&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100559&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100086;index=805&date=16.08.2019) ППР |   |
| 108. | Исключены ли проверяемым лицом: |   |   |
| 108.1. | изменение направления открывания дверей? | [Подпункт "ж" пункта 36](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=101119&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100564&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=101119;index=813&date=16.08.2019) ППР |   |
| 108.2. | закрытие жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках? | [Подпункт "д" пункта 36](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100087&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100567&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100087;index=817&date=16.08.2019) ППР |   |
| 108.3. | замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг? | [Подпункт "е" пункта 36](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100088&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100570&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100088;index=821&date=16.08.2019) ППР |   |
| 109. | Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования? | [Пункт 37](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100089&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100573&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100089;index=825&date=16.08.2019) ППР |   |
| 110. | Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме, либо его автоматическом включении при отключении рабочего освещения? | [Пункт 43](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100103&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100576&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100103;index=829&date=16.08.2019) ППР |   |
| 111. | Обеспечено ли проверяемым лицом на объекте наличие предусмотренных проектной документацией дверей эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, других дверей, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации? | [Подпункт "д" пункта 23](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100049&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100579&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100049;index=833&date=16.08.2019) ППР |   |
| 112. | Исключено ли проверяемым лицом остекление балконов, лоджий и галерей, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам? | [Подпункт "и" пункта 23](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100053&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100582&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100053;index=837&date=16.08.2019) ППР |   |
| 113. | Обеспечено ли проверяемым лицом надежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации? | [Пункт 39](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=44&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100585&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=44;index=841&date=16.08.2019) ППР |   |
| 114. | Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в зданиях и сооружениях, в которых находятся пациенты, не способные передвигаться самостоятельно, носилок из расчета 1 носилки на 5 пациентов (инвалидов)? | [Пункт 135](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=101157&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100588&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=101157;index=845&date=16.08.2019) ППР |   |
| 115. | Исключено ли проверяемым лицом обустройство и использование в корпусах с палатами для пациентов помещений, не связанных с лечебным процессом (кроме помещений, определенных нормами проектирования)? | [Подпункт "а" пункта 136](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=101159&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100591&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=101159;index=849&date=16.08.2019) ППР |   |
| 116. | Исключена ли проверяемым лицом установка кроватей в коридорах, холлах и на других путях эвакуации в медицинских учреждениях? | [Подпункт "б" пункта 136](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100271&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100594&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100271;index=853&date=16.08.2019) ППР |   |
| 117. | Соблюдено ли проверяемым лицом требование об обеспечении объектов медицинских организаций, расположенных в сельской местности, приставными лестницами из расчета 1 лестница на здание? | [Пункт 140](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=101165&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100597&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=101165;index=857&date=16.08.2019) ППР |   |
| Электротехническая продукция |
| 118. | Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линии электропередач над горючими кровлями, навесами? | [Пункт 41](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100093&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100601&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100093;index=862&date=16.08.2019) ППР |   |
| 119. | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции? | [Подпункт "а" пункта 42](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100095&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100604&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100095;index=866&date=16.08.2019) ППР |   |
| 120. | Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями? | [Подпункт "б" пункта 42](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100096&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100607&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100096;index=870&date=16.08.2019) ППР |   |
| 121. | Исключены ли проверяемым лицом: | [Подпункт "в" пункта 42](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100097&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100610&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100097;index=874&date=16.08.2019) ППР |   |
| 121.1. | обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами? |   |
| 121.2. | эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника? |   |
| 122. | Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов: | [Подпункт "ж" пункта 42](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100101&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100617&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100101;index=884&date=16.08.2019) ППР |   |
| 122.1. | в электрощитовых (около электрощитов)? |   |
| 122.2. | около электродвигателей и пусковой аппаратуры? |   |
| 123. | Исключено ли проверяемым лицом использование электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией? | [Подпункт "г" пункта 42](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100098&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100624&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100098;index=894&date=16.08.2019) ППР |   |
| 124. | Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов? | [Подпункт "д" пункта 42](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=48&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100627&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=48;index=898&date=16.08.2019) ППР |   |
| 125. | Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей? | [Подпункт "д" пункта 42](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=48&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100630&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=48;index=902&date=16.08.2019) ППР |   |
| 126. | Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы? | [Подпункт "е" пункта 42](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100100&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100633&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100100;index=906&date=16.08.2019) ППР |   |
| 127. | Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов? | [Подпункт "з" пункта 42](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=49&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100636&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=49;index=910&date=16.08.2019) ППР |   |
| 128. | Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации? | [Пункт 40](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100092&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100639&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100092;index=914&date=16.08.2019) ППР |   |
| Огнезащитная обработка |
| 129. | Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица: | [Пункт 21](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=25&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100643&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=25;index=919&date=16.08.2019) ППР |   |
| 129.1. | строительных конструкций? |   |
| 129.2. | инженерного оборудования зданий и сооружений? |   |
| 130. | Проводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя и составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки)? | [Пункт 21](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=25&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100650&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=25;index=929&date=16.08.2019) ППР |   |
| 131. | Проводится ли проверяемым лицом по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений? | [Пункт 21](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=25&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100653&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=25;index=933&date=16.08.2019) ППР |   |
| Территория объекта |
| 132. | Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами? | [Пункт 18](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=23&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100657&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=23;index=938&date=16.08.2019) ППР |   |
| 133. | Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарным гидрантам? | [Пункт 75](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100161&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100660&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100161;index=942&date=16.08.2019) ППР |   |
| 134. | Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники? | [Пункт 75](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100161&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100663&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100161;index=946&date=16.08.2019) ППР |   |
| 135. | Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для: | [Пункт 74](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100160&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100666&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100160;index=950&date=16.08.2019) ППР |   |
| 135.1. | складирования материалов, оборудования и тары? |   |
| 135.2. | стоянки транспорта? |   |
| 135.3. | строительства (установки) зданий и сооружений? |   |
| 135.4. | разведения костров и сжигания отходов и тары? |   |
| 136. | Обеспечено ли проверяемым лицом расположение временных строений на расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен? | [Пункт 74](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100160&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100677&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100160;index=966&date=16.08.2019) ППР |   |
| 137. | Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности? | [Пункт 77](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=73&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100680&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=73;index=970&date=16.08.2019) ППР |   |
| 138. | Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами? | [Пункт 78](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=76&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100683&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=76;index=974&date=16.08.2019) ППР |   |
| 139. | Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов? | [Пункт 79](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=77&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100686&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=77;index=978&date=16.08.2019) ППР |   |
| 140. | Обеспечивается ли проверяемым лицом безопасное выжигание сухой травянистой растительности на территории объекта? | [Пункты 72(1)](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=101135&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100689&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=101135;index=982&date=16.08.2019), [72(2)](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=101140&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100689&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=101140;index=982&date=16.08.2019) ППР |   |
| 141. | Исключен ли проверяемым лицом запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня? | [Пункт 77](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=73&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100692&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=73;index=986&date=16.08.2019) ППР |   |
| 142. | Исключено ли проверяемым лицом сжигание отходов и тары в местах, расположенных на расстоянии менее 50 метров от объектов? | [Пункт 77](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=73&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100695&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=73;index=990&date=16.08.2019) ППР |   |
| Система отопления |
| 143. | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов? | [Пункт 81](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=84&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100699&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=84;index=995&date=16.08.2019) ППР |   |
| 144. | Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций? | [Пункт 81](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=84&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100702&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=84;index=999&date=16.08.2019) ППР |   |
| 145. | Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра? | [Пункт 81](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=84&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100705&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=84;index=1003&date=16.08.2019) ППР |   |
| 146. | Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах? | [Пункт 81](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=84&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100708&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=84;index=1007&date=16.08.2019) ППР |   |
| 147. | Соблюдено ли проверяемым лицом требование об очистке дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью: | [Пункт 82](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=101151&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100711&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=101151;index=1011&date=16.08.2019) ППР |   |
| 147.1. | 1 раза в 3 месяца - для отопительных печей? |   |
| 147.2. | 1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия? |   |
| 147.3. | 1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки? |   |
| 148. | Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки? | [Подпункт "а" пункта 83](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100177&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100720&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100177;index=1024&date=16.08.2019) ППР |   |
| 149. | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилей около топки и около емкости с топливом? | [Подпункт "в" пункта 83](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100179&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100723&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100179;index=1028&date=16.08.2019) ППР |   |
| 150. | Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок? | [Подпункт "г" пункта 83](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100180&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100726&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100180;index=1032&date=16.08.2019) ППР |   |
| 151. | Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки? | [Подпункт "д" пункта 83](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100181&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100729&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100181;index=1036&date=16.08.2019) ППР |   |
| 152. | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования? | [Подпункт "е" пункта 83](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100182&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100732&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100182;index=1040&date=16.08.2019) ППР |   |
| 153. | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовых труб которые не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи? | [Подпункт "з" пункта 83](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100184&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100735&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100184;index=1044&date=16.08.2019) ППР |   |
| 154. | Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива? | [Подпункт "г" пункта 84](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100189&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100738&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100189;index=1048&date=16.08.2019) ППР |   |
| 155. | Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления? | [Подпункт "е" пункта 84](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100191&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100741&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100191;index=1052&date=16.08.2019) ППР |   |
| 156. | Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей? | [Пункт 86](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100196&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100744&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100196;index=1056&date=16.08.2019) ППР |   |
| 157. | Обеспечено ли проверяемым лицом проведение перед началом отопительного сезона проверки и ремонта печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем? | [Пункт 81](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=84&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100747&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=84;index=1060&date=16.08.2019) ППР |   |
| 158. | Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации? | [Пункт 87](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100197&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100750&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100197;index=1064&date=16.08.2019) ППР |   |
| 159. | Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов? | [Пункт 46](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=51&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100753&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=51;index=1068&date=16.08.2019) ППР |   |
| 160. | Обеспечено ли проверяемым лицом прекращение топки печей в больницах и других объектах защиты с круглосуточным пребыванием людей за 2 часа до отхода людей (больных) ко сну? | [Пункт 85](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=86&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100756&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=86;index=1072&date=16.08.2019) ППР |   |
| 161. | Обеспечено ли проверяемым лицом прекращение топки печей в детских учреждениях с дневным пребыванием детей не позднее чем за 1 час до прихода детей? | [Пункт 85](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=86&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100759&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=86;index=1076&date=16.08.2019) ППР |   |
| 162. | Обеспечены ли проверяемым лицом заливка водой и удаление в специально отведенное место золы и шлака, выгребаемых из топок? | [Пункт 85](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=86&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100762&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=86;index=1080&date=16.08.2019) ППР |   |
| 163. | Выполнена ли проверяемым лицом побелка дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы? | [Пункт 88](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100199&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100765&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100199;index=1084&date=16.08.2019) ППР |   |
| 164. | Исключено ли проверяемым лицом устройство топочных отверстий печей в палатах медицинских учреждений? | [Подпункт "г" пункта 136(1)](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=101161&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100768&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=101161;index=1088&date=16.08.2019) ППР |   |
| Источники открытого пламени |
| 165. | Исключено ли проверяемым лицом отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня? | [Подпункт "з" пункта 23](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100052&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100772&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100052;index=1093&date=16.08.2019) ППР |   |
| 166. | Обеспечена ли проверяемым лицом расстановка мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии 0,2 и более метров от бытовых газовых приборов по горизонтали и 0,7 и более метров - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)? | [Пункт 46](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=51&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100775&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=51;index=1097&date=16.08.2019) ППР |   |
| 167. | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация керосиновых фонарей и настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием? | [Пункт 47](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100109&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100778&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100109;index=1101&date=16.08.2019) ППР |   |
| 168. | Обеспечено ли проверяемым лицом размещение колпака над керосиновой лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и трудногорючих конструкций перекрытия (потолка) на расстоянии не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров? | [Пункт 47](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100109&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100781&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100109;index=1105&date=16.08.2019) ППР |   |
| 169. | Обеспечено ли проверяемым лицом наличие предусмотренных конструкцией отражателей и надежное крепление к стене настенных керосиновых ламп (фонарей)? | [Пункт 47](https://login.consultant.ru/link/?rnd=620A9F640D1A989C45042A20944567C9&req=doc&base=LAW&n=319980&dst=100109&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100784&REFDOC=310292&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=100109;index=1109&date=16.08.2019) ППР |   |

 --------------------------------

 <1> Указывается: "да", "нет" либо "н/р" - в случае, если требование на

юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется.

 <2> Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, N 30,

ст. 3579; 16.07.2012, N 29, ст. 3997; 08.07.2013, N 27, ст. 3477;

30.06.2014, N 26, ст. 3366; 20.07.2015, N 29, ст. 4360; 04.07.2016, N 27,

ст. 4234; 31.07.2017, N 31, ст. 4793.

 <3> Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, N 19,

ст. 2415; 03.03.2014, N 9, ст. 906; 30.06.2014, N 26, ст. 3577; 16.03.2015,

N 11, ст. 1607; 16.11.2015, N 46, ст. 6397; 11.04.2016, N 15, ст. 2105;

29.08.2016, N 35, ст. 5327; 27.03.2017, N 13, ст. 1941.

 <4> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной

власти, 13.04.2009, N 15.

 <5> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной

власти, 31.03.2008, N 13.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) (дата)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия, должность

проверяемого лица)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) (дата)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия, должность

должностного лица, проводящего

плановую проверку и заполняющего

проверочный лист)