**РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

**Код согласно Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст) (код ОКПД2):**

45.20.11 - Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования, шин и кузовов

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг по техническому обслуживанию и выполнение работ по ремонту бронеконструкций и сейфового оборудования для нужд РФ АО «Россельхозбанк» - «ЦРМБ»**

1. **Термины и определения**

| **Термин** | **Определение** |
| --- | --- |
| Техническое  обслуживание | Комплекс мероприятий по поддержанию элементов бронеконструкций и сейфового оборудования в работоспособном состоянии согласно п. 8 настоящего технического задания, выявление мелких неисправностей и отражение обнаруженных дефектов в Акте технического состояния |
| Замена | Выполнение работ по замене неисправного замка (двери взломостойкой, бронедвери, сейфа). Иные работы предусмотренные п. 9 настоящего технического задания. |
| Ремонт | Выполнение работ по восстановлению работоспособности. Выполнение работ по ремонту механизма замка, лотка и ручек. Иные работы предусмотренные п. 9 настоящего технического задания. |
| Стандартная заявка | на проведение ремонтных работ включает в себя работы по проведению частичного мелкого ремонта, предусмотренного п. 9 настоящего Технического задания на основании составленного акта технического состояния. |
| Текущая заявка | включает в себя комплекс проведения организационно-технических мероприятий с целью выявления неисправностей (восстановления работоспособности) элементов, оборудования, для поддержания эксплуатационных показателей (применяется к понятию Техническое обслуживание) . |
| Аварийная заявка | на проведение ремонтных работ – это заявка на проведение непланового ремонта, вызванного отказом работы бронеконструкций и сейфового оборудования и/или элементов бронеконструкций и сейфового оборудования, приводящее к невозможности выполнения функциональных задач оборудования. |
| Элементы бронеконструкций и сейфового оборудования (далее - оборудование) | Механизм замка, замок, механизм лотка и ручек, лоток, ручки, бронеконструкция, доводчик, петли, передаточное устройство, глазок, ключ/ключи, электронная система контроля доступа к сейфовым ячейкам (ЭСКД). |

1. **Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам услуг.**
   1. Услуги по замене неисправного замка (в сертифицированной бронедвери, сейфе), по ремонту механизма замка, лотка и ручек, покраске, шпаклевке бронеизделий (далее по тексту - Изделия), должны быть выполнены с учетом требований:

- ГОСТ Р 51112-97 «Средства защитные банковские. Требования по пулестойкости и методы испытаний».

- ГОСТ Р 50862-2017 «Сейфы, сейфовые комнаты и хранилища ценностей. Требования и методы испытаний на устойчивость к взлому»

- ГОСТ 34024-2016 «Замки сейфовые. Требования и методы испытаний на устойчивость к несанкционированному открыванию»,

в установленный срок, в полном объеме, с надлежащим качеством.

* 1. Исполнитель должен обеспечить замену Изделия (планируемый под замену замок в сертифицированных бронедверях должен соответствовать классу защиты в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50862-2017, ГОСТ 34024-2016) для обеспечения исправной их работы, в соответствии с нормами и правилами, определёнными в технической документации производителя Изделия.
  2. Лоток пулестойкий и шлюз передаточный, по результатам работ по замене, ремонту механизма лотка и передаточного шлюза не должны ослаблять существующий класс по пулестойкости указанных изделий (по ГОСТ Р 51112-97).
  3. Оказание услуг по ремонту Изделия должно осуществляться в соответствии с техническими условиями, установленными производителем Изделия, с использованием качественных сертифицированных запасных частей, рекомендуемых производителем Изделия.
  4. Работы по ремонту Изделия, проводимые персоналом Исполнителя на территории Заказчика, должны оказываться в соответствии с пропускным и внутриобъектовым режимами Заказчика и в присутствии работников Заказчика.
  5. Исполнитель должен гарантировать использование высококачественных инструментария и материалов для оказания услуг в соответствии с техническими требованиями, установленными производителем Изделия, и действующими требованиями и стандартами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
  6. Заказчик вправе привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества для участия в проведении экспертизы оказанных услуг Исполнителем, в том числе на проведение независимой экспертизы для определения качества используемых в ходе оказания услуг запасных частей, деталей и материалов.
  7. Расходы по доставке, погрузке/разгрузке, монтажу/демонтажу Изделия, принадлежащей Заказчику, берет на себя Подрядчик.

1. **Требования к безопасности работ**
   1. Услуги должны выполняться в полном соответствии с требованиями паспортных данных, инструкций по эксплуатации техническому обслуживанию Изделия, установленными производителем Изделия.
   2. При оказании услуг Исполнитель должен соблюдать все правила, которые действуют на территории Заказчика, в том числе требования к технике безопасности и пожарной безопасности.
2. **Требования к запасным частям и узлам.** 
   1. Услуги, работы по замене (ремонту) Изделия должны быть выполнены Исполнителем с использованием запасных частей, деталей, материалов, приобретаемых за счёт средств Исполнителя, включенных в цену договора. Запасные части, детали, материалы, устанавливаемые на замену вышедших из строя, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не должны быть восстановленными (отремонтированными).
3. **Место оказания услуг и выполнения работ\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Номер офиса | **Адрес** |
| 1 | №3349/63/01 | 119334, г.Москва, Ленинский проспект, 37а |
| 2 | №3349/63/02 | 141300, МО, г. Сергиев Посад, ул. Воробьевская, 16а |
| 3 | №3349/63/03 | 141600, МО, Клинский район, городское поселение Клин, г.Клин, ул.Гагарина, д.2/13 |
| 4 | №3349/63/07 | 140000, МО, Люберцы, Октябрьский пр-т, д.49 |
| 5 | №3349/63/08 | 142400, МО, г. Ногинск, ул. Рогожская, д.85 |
| 6 | №3349/63/17 | 140400, МО, г. Коломна, ул. Гражданская, д. 10 |
| 7 | №3349/63/18 | 142207,МО,г.Серпухов,ул.Джона Рида,д.10-а |
| 8 | №3349/63/19 | 127550,МО,г.Дмитров,мкр-н Маркова, д.2 |
| 9 | №3349/63/21 | 143200,МО,г.Можайск,ул.Красных Партизан,д.7 |
| 10 | №3349/63/24 | 142110, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Кирова, 29 |
| 11 | №3349/63/1 | 125047, г. Москва, ул.1-я Тверская-Ямская, д. 23 |
| 12 | №3349/63/3 | 125057, г.Москва, просп. Ленинградский, д.69, стр.1 |
| 13 | №3349/63/4 | 142000, Московская область, г. Домодедово, мкр-н Северный, ул. Советская, д.54, корп.1, пом.01 |
| 14 | №3349/63/5 | 143904, Московская область, г. Балашиха, просп. Ленина, д. 21 |
| 15 | №3349/63/6 | 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 26. |
| 16 | №3349/63/7 | 117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 74, корп. 2. |
| 17 | №3349/63/8 | 141407, Московская область, г. Химки, ул. Молодежная, строен.8А |
| 18 | №3349/63/9 | 141506, Московская область, г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 109 |
| 19 | №3349/63/10 | 107140, г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 30-34, стр. 1 |
| 20 | №3349/63/11 | 142800, Московская область, Ступинский район, г. Ступино, ул. Тургенева, д. 15/24, пом. II |
| 21 | №3349/63/12 | 143002, Московская область, Одинцовский район, городское поселение Одинцово, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 48 |
| 22 | №3349/63/13 | 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 12/10, пом. 15 |
| 23 | №3349/63/14 | 141707, Московская область, г. Долгопрудный, бульв. Новый, д. 5, пом. 7 |
| 24 | №3349/63/15 | 119192, г. Москва, просп. Ломоносовский, д. 25, корп.1 |
| 25 | №3349/63/16 | 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 4, пом. 1,2,3,4 |
| 26 | №3349/63/17 | 123060, г. Москва, ул. Бирюзова Маршала, д.31. |
| 27 | №3349/63/19 | 125363, г. Москва, р-н Южное Тушино, б-р Химкинский, д.21. |
| 28 | №3349/63/20 | 142600, Московская область, г.Орехово-Зуево, б-р Центральный, д. 3. |
| 29 | №3349/63/21 | 121059, г. Москва, ул.Дорогомиловская Б., д. 10. |
| 30 | №3349/63/22 | 140700, Московская область, г.Шатура, пр-т Ильича, д. 30. |
| 31 | №3349/63/23 | 127006, г. Москва, ул.Долгоруковская, д. 40. |
| 32 | №3349/63/24 | 129515, г. Москва, ул. Королёва Академика, д. 3 |
| 33 | №3349/63/25 | 143405, Московская область, г.Красногорск, ул. Спасская, д. 1, корп. 1, нежилое помещение № 037 |
| 34 | №3349/63/26 | 109145, г. Москва, просп. Лермонтовский, д. 2, корп. 1. |
| 35 | №3349/63/27 | 140301, Московская область, г.Егорьевск, ул. Советская, д. 126. |
| 36 | №3349/63/28 | 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 7. |
| 37 | №3349/63/29 | 111024, г. Москва, ул.Авиамоторная, д. 10, корп. 1. |
| 38 | №3349/63/30 | 109443, г. Москва, просп. Волгоградский, д. 121/35. |
| 39 | №3349/63/31 | 129110, г. Москва, просп. Мира, д. 46, стр. 1 |
| 40 | №3349/63/32 | 107023, г. Москва, ул. Большая Семёновская, д. 27, корп. 2 |
| 41 | №3349/63/33 | 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 21 |
| 42 | №3349/63/34 | 105120, г.Москва, пер.Наставнический, д.17, строен.1 |
| 43 | №3349/63/35 | 125430, г. Москва, ул. Митинская, д. 36 |
| 44 | №3349/63/36 | 117624, г. Москва, р-н Южное Бутово, ул. Скобелевская, д. 20, помещение I |
| 45 | №3349/63/37 | 109147, г. Москва, р-н Таганский, ул. Марксистская, д.1, корп.1 |
| 46 | №3349/63/38 | 141006, Московская область, г. Мытищи, проезд Шараповский, владение 2, строение 3, пом. 290-291 |
| 47 | №3349/63/39 | 121351, г. Москва, ул. Ярцевская, д. 22, стр. 1. |
| 48 | №3349/63/40 | 117393, г. Москва, р-н Обручевский, ул. Профсоюзная, д. 56 |
| 49 | №3349/63/41 | 119192, г. Москва, пр-кт Мичуринский, д. 34 |
| 50 | №3349/63/42 | 107076, г. Москва, р-н Преображенское, ул. Преображенская, д. 2, корп. 1, пом. XXII |
| 51 | №3349/63/43 | 129281, г. Москва, р-н Бабушкинский, ул. Менжинского, д. 38, корп. 2, строен.2, пом. III |
| 52 | №3349/63/44 | 123592, г. Москва, бульв. Строгинский, д. 5 |
| 53 | №3349/63/45 | 144007, Московская область, г. Электросталь, ул. Победы, д. 17, корп. 1, пом. 01 |
| 54 | №3349/63/46 | 111396, г. Москва, Свободный пр-т, д.20А |
| 57 | №3349/63/49 | 127273, Москва, ул. Хачатуряна, д.20 |
| 58 | №3349/63/50 | 109451, Москва, ул. Братиславская, д.16 |
| 59 | №3349/63/51 | 127051, г. Москва, М.Сухаревская пл.д.10 |
| 60 | №3349/63/52 | 143300, Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. М.Жукова, д.16 к.3 |
| 61 | №3349/63/53 | 141109, Московская обл., г. Щелково, ул. Талсинская, д.2 |
| 62 | №3349/63/54 | 105066, Москва, Н.Красносельская ул., д.45/17 |
| 63 | №3349/63/55 | Зеленоград, корп.1824 |
| 64 | №3349/63/56 | г. Москва Лескова 3Г |
| 65 | №3349/63/57 | г. Москва Бутырская д. 5 |
| 66 | №3349/63/58 | г. Москва Ул. Кр. Маяка 2Б |
| 67 | №3349/63/59 | г. Москва Коммунарка Липовый парк д. 7 к. 1 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**\*Адреса оказания услуг, выполнения работ могут быть изменены или добавлены с соблюдением условий договора. Изменение или добавление адреса не меняет стоимость единицы услуги, работы, запасной части.**

**6. Сроки оказания услуг, выполнения работ.**

6.1.Общий срок оказания услуг, выполнения работ: с даты направления Заказчиком заявки по 30.04.2023 года.

6.2. Срок прибытия аварийной группы подрядчика (по срочным заявкам на объекты Заказчика, расположенные в пределах границ города-местонахождения офиса регионального филиала/ВСП Заказчика): в течение 60 (Шестидесяти) минут с момента подачи заявки.

6.3. Срок прибытия аварийной группы подрядчика (по срочным заявкам на объекты Заказчика, расположенные за пределами города – местоположения офиса регионального филиала/ВСП Заказчика): в течение 24 (Двадцати четырех) часов с момента подачи заявки.

6.4. Срок выполнения стандартной заявки: в течение 2 (двух) календарных дней с даты направления заявки Подрядчику.

6.5. Срок осуществления текущей заявки на техническое обслуживание: В течение 5(пяти) календарных дней с даты направления Заявки Подрядчику

6.6. Срок направления Заказчиком заявок: со дня заключения договора по 16.01.2023 (включительно).

6.7. Заявка направляется ответственным лицом Заказчика ответственному лицу Исполнителя с использованием электронной почты с дублированием cиспользованием телефонной связи или Интернет-ресурса Исполнителя. Днём отправки и получения Заявки считается день отправки Заказчиком письма, содержащего Заявку, на сервер получателя (Исполнителя), что подтверждается системным автоматическим отчетом почтовой программы Заказчика.

6.8. Момент получения Исполнителем Заявки определяется в соответствии с п. 1 ст. 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Днем отправки и получения Заявки с использованием Интернет-ресурса считается день регистрации Заявки в Интернет-ресурсе, которая осуществляется Интернет-ресурсом автоматически.

7. **Требования к гарантийному сроку**

7.1Исполнитель должен гарантировать качество оказанных услуг в течение срока, который должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания сторонами акта выполненных работ.

**8. Виды услуг**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги | Периодичность оказания услуг и статус | Начальная максимальная цена единицы каждой услуги (в руб., в том числе НДС 20%\*) |
| Техническое обслуживание, включая выезд специалиста в пределах г. Москвы | Мероприятия по техническому обслуживанию элементов бронеконструкций и сейфового оборудования\* | По заявкам Заказчика, но не реже одного раза в квартал,  Текущая заявка | 2 416.67 |
| Техническое обслуживание, включая выезд специалиста в пределах МО | Мероприятия по техническому обслуживанию элементов бронеконструкций и сейфового оборудования\* | По заявкам Заказчика, но не реже одного раза в квартал,  Текущая заявка | 2 716.67 |

**\*** Запрос предложений проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены единиц услуг, работ, расходных материалов.

По итогам проведения запроса предложений при заключении договора начальная (максимальная) цена единицы каждой услуги работы, каждого расходного материала будет пропорционально уменьшена на процент снижения общей начальной (максимальной) цены единиц услуг, работ, расходных материалов, достигнутый в ходе проведения запроса предложений.

**Техническое обслуживание включает в себя Осмотр технического состояния оборудования, оставление акта технического осмотра и необходимости проведения ремонтных работ; Общая чистка, диагностика, регулировка механизмов оборудования, смазка частей *(по необходимости),* тестирование ЭСКД на корректность работы. По необходимости замена программного обеспечения при выявлении некорректной работы системы.**

**9.Виды работ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование работ** | | | **Предполагаемый объем работ** | Статус заявки | Начальная максимальная цена единицы каждой работы (в руб., в том числе НДС 20%)\*/ |
| 1 | **Транспортные расходы** | Выезд специалиста в рабочие дни | Выезд мастера за пределы МКАД от 0 до 50 км. | 1 | Стандартная/  Аварийная | 1 600.00 |
| 2 | Выезд мастера за пределы МКАД от 50 до 100 км. | 1 | Стандартная/  Аварийная | 2 646.67 |
| 3 | Выезд мастера за пределы МКАД от 100 до 150 км. | 1 | Стандартная/  Аварийная | 3 183.33 |
| 4 | Выезд специалиста в выходные и праздничные дни (срочный выезд) | Выезд мастера за пределы МКАД от 0 до 50 км. | 1 | Стандартная/  Аварийная | 1 863.33 |
| 5 | Выезд мастера за пределы МКАД от 50 до 100 км. | 1 | Стандартная/  Аварийная | 2 710.00 |
| 6 | Выезд мастера за пределы МКАД от 100 до 150 км. | 1 | Стандартная/  Аварийная | 3 333.33 |
| 5 | **РВР депозитных ячеек** | Замки дисковые типа Abloy/Eurolock | Открытие неисправного замка разрушающими методами (без повреждения двери) | 1 | Стандартная/  Аварийная | 4 366.67 |
| 6 | Замена замка без учета стоимости замка | 1 | Стандартная/  Аварийная | 5 525.00 |
| 7 | Замки сувальдные типа Miles/ Sargent | Открытие неисправного замка разрушающими методами (без повреждения двери) | 1 | Стандартная/  Аварийная | 4 756.67 |
| 8 | Замена замка (без учета стоимости замка) | 1 | Стандартная/  Аварийная | 5 561.67 |
| 9 | Перенастройка депозитных замков Miles /Sargent на новые ключи | 1 | Стандартная | 5 551.67 |
| 10 | Перенастройка депозитных замков Miles /Sargent на новые ключи с предоставлением новых ключей | 1 | Стандартная | 5 551.67 |
| 12 | Замки сувальдные типа Mauer | Открытие неисправного замка неразрушающими методами | 1 | Стандартная/  Аварийная | 4 163.33 |
| 13 | Открытие неисправного замка разрушающими методами (без повреждения двери) | 1 | Стандартная/  Аварийная | 5 191.67 |
| 14 | Ремонт депозитного замка | 1 | Стандартная/  Аварийная | 3 150.00 |
| 15 | Замена замка без учета стоимости замка | 1 | Стандартная/  Аварийная | 6 455.00 |
| 16 | Перенастройка депозитных замков Mauer/Garny на новые ключи | 1 | Стандартная | 5 516.67 |
| 17 | Перенастройка депозитных замков Mauer/Garny на новые ключи с предоставлением новых ключей | 1 | Стандартная | 5 516.67 |
| 18 | Для всех депозитных замков | Клеймение ключей (комплект из 2-х ключей) | 1 | Стандартная | 2 956.67 |
| 19 | **РВР металлических шкафов** | Замки крестовые, замки сувальдные типа "Сам", ШМО | Открытие неисправного замка без разрушения | 1 | Стандартная/  Аварийная | 2 366.67 |
| 20 | Открытие неисправного замка с разрушением (без повреждения двери) | 1 | Стандартная/  Аварийная | 2 800.00 |
| 21 | Открытие неисправного внутреннего отделения | 1 | Стандартная/  Аварийная | 1 656.67 |
| 22 | Ремонт и переборка замка | 1 | Стандартная/  Аварийная | 1 656.67 |
| 23 | Замена замка, снятие, установка (без стоимости замка) | 1 | Стандартная/  Аварийная | 1 656.67 |
| 24 | Изготовление ключа по замку | 1 | Стандартная | 1 566.33 |
| 25 | Изготовление дубликата ключа | 1 | Стандартная | 1 091.67 |
| 26 | Регулировка запорных механизмов | 1 | Стандартная | 1 866.67 |
| 27 | Штифтовые или рамочные замки | Открытие неисправного замка | 1 | Стандартная/  Аварийная | 3 150.00 |
| 28 | Ремонт и переборка замка под новые ключи | 1 | Стандартная/  Аварийная | 1 908.33 |
| 29 | Замена замка, снятие, установка (без стоимости замка) | 1 | Стандартная/  Аварийная | 1 908.33 |
| 30 | Изготовление ключа по замку | 1 | Стандартная | 1 183.33 |
| 31 | Изготовление дубликата ключа | 1 | Стандартная | 1 716.67 |
| 32 | Регулировка запорных механизмов | 1 | Стандартная | 1 900.00 |
| 33 | **Металлические двери помещений, кассовые двери** | Замки цилиндровые | Открытие неисправного цилиндра | 1 | Стандартная/  Аварийная | 1 603.33 |
| 34 | Замена цилиндра | 1 | Стандартная/  Аварийная | 1 603.33 |
| 35 | Замена замка, снятие, установка (без стоимости замка) | 1 | Стандартная/  Аварийная | 4 383.33 |
| 36 | Ремонт (профилактика) замка | 1 | Стандартная | 3 133.33 |
| 37 | Изготовление дубликата ключа | 1 | Стандартная | 1 650.00 |
| 38 | Замки сувальдные | Открытие неисправного | 1 | Стандартная/  Аварийная | 4 725.00 |
| 39 | Замена замка, снятие, установка (без стоимости замка) | 1 | Стандартная/  Аварийная | 5 691.67 |
| 40 | Ремонт (профилактика) замка | 1 | Стандартная | 1 603.33 |
| 41 | Изготовление дубликата ключа | 1 | Стандартная | 1 575.00 |
| 42 | Замки кодовые | Открытие неисправного | 1 | Стандартная/  Аварийная | 4 491.67 |
| 43 | Замена замка, снятие, установка (без стоимости замка) | 1 | Стандартная/  Аварийная | 3 173.33 |
| 44 | Перекодировка замка под новый код | 1 | Стандартная/  Аварийная | 1 183.33 |
| 45 | Ремонт (профилактика) замка | 1 | Стандартная/  Аварийная | 1 706.67 |
| 46 | Для всех дверей помещений, кассовых дверей | Регулировка запорных механизмов | 1 | Стандартная/  Аварийная | 1 706.67 |
| 47 | Ремонт (профилактика) петель | 1 | Стандартная/  Аварийная | 5 172.00 |
| 48 | Ремонт (профилактика) притвора | 1 | Стандартная/  Аварийная | 5 172.00 |
| 49 | **РВР банковских металлических дверей** | 1, 2 класс | Открытие неисправного ключевого замка типа Mauer 7111 | 1 | Стандартная/  Аварийная | 4 133.33 |
| 50 | Открытие неисправного ключевого замка типа Sargent 6860 или 6880 | 1 | Стандартная/  Аварийная | 4 133.33 |
| 51 | Открытие неисправного кодового механического замка | 1 | Стандартная/  Аварийная | 4 850.00 |
| 52 | Замена замка, снятие и установка (без стоимости замка) | 1 | Стандартная/  Аварийная | 5 691.67 |
| 53 | Перекодировка под новый компект ключей | 1 | Стандартная/  Аварийная | 1 083.33 |
| 54 | Изготовление дубликата ключа | 1 | Стандартная | 1 600.00 |
| 55 | Ремонт (профилактика) замка | 1 | Стандартная | 1 600.00 |
| 56 | Профилактика и регулировка запорных механизмов | 1 | Стандартная/  Аварийная | 1 600.00 |
| 57 | Регулировка, ремонт, профилактика регулируемых петель | 1 | Стандартная/  Аварийная | 5 182.00 |
| 58 | Ремонт, профилактика нерегулируемых петель | 1 | Стандартная/  Аварийная | 5 182.00 |
| 59 | 3 класс | Открытие неисправного ключевого замка типа Mauer 7111 или аналогичных по типу | 1 | Стандартная/  Аварийная | 5 183.33 |
| 60 | Открытие неисправного ключевого замка типа Sargent 6860 или 6880 или аналогичных по типу | 1 | Стандартная/  Аварийная | 5 750.00 |
| 61 | Открытие неисправного кодового механического замка | 1 | Стандартная/  Аварийная | 4 133.33 |
| 62 | Замена замка, снятие и установка (без стоимости замка) | 1 | Стандартная/  Аварийная | 5 691.67 |
| 63 | Перекодировка под новый комплект ключей | 1 | Стандартная/  Аварийная | 1 083.33 |
| 64 | Изготовление дубликата ключа | 1 | Стандартная | 1 600.00 |
| 65 | Ремонт (профилактика) замка | 1 | Стандартная/  Аварийная | 2 083.33 |
| 66 | Регулировка, ремонт, профилактика регулируемых петель | 1 | Стандартная/  Аварийная | 4 980.33 |
| 67 | Ремонт, профилактика нерегулируемых петель | 1 | Стандартная/  Аварийная | 4 980.33 |
| 68 | Ремонт, профилактика, настройка ригельной системы | 1 | Стандартная/  Аварийная | 4 100.00 |
| 69 |  |  | Ремонт, профилактика, настройка ригельной системы | 1 | Стандартная/  Аварийная | 2 066.67 |
| 70 | **РВР сейфов 0**  **и 1 класса взломостойкости** | Огнестойкий сейф | Открытие неисправного замка без разрушения | 1 | Стандартная/  Аварийная | 4 100.00 |
| 71 | Открытие неисправного замка с разрушением (без повреждения двери) | 1 | Стандартная/  Аварийная | 5 691.67 |
| 72 | Замена замка или изготовление 2-х ключей для ключевого замка | 1 | Стандартная/  Аварийная | 3 200.00 |
| 73 | Замки штифтовые, крестовые и простые сувальдные типа "Герион" | Открытие неисправного замка | 1 | Стандартная/  Аварийная | 1 925.00 |
| 74 | Замена замка, снятие и установка (без стоимости замка) | 1 | Стандартная/  Аварийная | 1 925.00 |
| 75 | Ремонт замка | 1 | Стандартная/  Аварийная | 1 716.67 |
| 76 | Изготовление ключа по замку | 1 | Стандартная | 1 083.33 |
| 77 | Изготовление дубликата ключа | 1 | Стандартная | 1 630.00 |
| 78 | Регулировка запорных механизмов | 1 | Стандартная | 3 030.00 |
| 79 | Замки сувальдные типа MAUER 76046 или аналогичные по типу | Открытие неисправного замка | 1 | Стандартная/  Аварийная | 5 691.67 |
| 80 | Замена замка, снятие и установка (без стоимости замка) | 1 | Стандартная/  Аварийная | 1 916.67 |
| 81 | Ремонт замка | 1 | Стандартная/  Аварийная | 1 630.00 |
| 82 | Изготовление дубликата ключа | 1 | Стандартная | 1 630.00 |
| 83 | Регулировка запорных механизмов | 1 | Стандартная | 11 973.67 |
| 84 | Замки механические кодовые | Открытие неисправного замка | 1 | Стандартная/  Аварийная | 5 691.67 |
| 85 | Ремонт (профилактика) замка | 1 | Стандартная/  Аварийная | 1 083.33 |
| 86 | Смена кода | 1 | Стандартная/  Аварийная | 5 692.33 |
| 88 | Замена замка, снятие и установка (без стоимости замка) | 1 | Стандартная/  Аварийная | 1 916.67 |
| 89 | Регулировка запорных механизмов | 1 | Стандартная/  Аварийная | 12 370.33 |
| 90 | Замки электронные кодовые | Открытие неисправного 0 класса | 1 | Стандартная/  Аварийная | 12 370.33 |
| 91 | Открытие неисправного 1 класса | 1 | Стандартная/  Аварийная | 3 063.33 |
| 92 | Перепрошивка электронных компонентов на заводские установки | 1 | Стандартная/  Аварийная | 3 063.33 |
| 93 | Смена кода | 1 | Стандартная/  Аварийная | 5 692.33 |
| 94 | Замена замка, снятие и установка (без стоимости замка) | 1 | Стандартная/  Аварийная | 1 950.00 |
| 95 | Регулировка запорных механизмов | 1 | Стандартная/  Аварийная | 3 150.00 |
| 96 | **РВР сейфов 2 класса взломостойкости** | Замки сувальдные типа MAUER или аналогичные по типу | Открытие неисправного замка | 1 | Стандартная/  Аварийная | 5 692.33 |
| 97 | Замена замка, снятие и установка (без стоимости замка) | 1 | Стандартная/  Аварийная | 1 916.67 |
| 98 | Ремонт замка | 1 | Стандартная/  Аварийная | 1 630.00 |
| 99 | Изготовление ключа по замку | 1 | Стандартная | 1 083.33 |
|  | Изготовление дубликата ключа | 1 | Стандартная | 1 630.00 |
| 100 | Регулировка запорных механизмов, профилактика ригельной системы | 1 | Стандартная/  Аварийная | 3 076.67 |
| 101 | Замки механические кодовые | Открытие неисправного замка | 1 | Стандартная/  Аварийная | 5 692.33 |
| 102 | Замена замка, снятие и установка (без стоимости замка) | 1 | Стандартная/  Аварийная | 1 916.67 |
| 103 | Ремонт (профилактика) замка |  | Стандартная/  Аварийная | 1 916.67 |
| 104 | Профилактика и регулировка запорных механизмов | 1 | Стандартная/  Аварийная | 3 170.00 |
| 105 | Смена кода | 1 | Стандартная/  Аварийная | 3 170.00 |
| 106 | Замки электронные кодовые | Открытие неисправного замка | 1 | Стандартная/  Аварийная | 1 900.00 |
| 107 | Перепрошивка электронных компонентов на заводские установки | 1 | Стандартная/  Аварийная | 3 170.00 |
| 108 | Смена кода | 1 | Стандартная/  Аварийная | 5 692.33 |
| 109 | Замена замка, снятие и установка (без стоимости замка) | 1 | Стандартная/  Аварийная | 1 916.67 |
| 110 | Регулировка запорных механизмов | 1 | Стандартная/  Аварийная | 3 170.00 |
| 111 | **РВР сейфов 3 класса взломостойкости** | Замок ключевой типа Mauer или аналогичные по типу | Открытие неисправного замка | 1 | Стандартная/  Аварийная | 5 692.33 |
| 112 | Замена замка, снятие и установка (без стоимости замка) | 1 | Стандартная/  Аварийная | 1 916.67 |
| 113 | Ремонт (профилактика) замка | 1 | Стандартная/  Аварийная | 1 083.33 |
| 114 | Изготовление дубликата ключа | 1 | Стандартная | 3 170.00 |
| 115 | Ключевой замок типа Mauer или аналогичные по типу | Открытие неисправного замка | 1 | Стандартная/  Аварийная | 5 692.33 |
| 116 | Замена замка, снятие и установка (без стоимости замка) | 1 | Стандартная/  Аварийная | 1 916.67 |
| 117 | Ремонт (профилактика) замка | 1 | Стандартная/  Аварийная | 1 900.00 |
| 118 | Перекодировка под новый комплект ключей | 1 | Стандартная/  Аварийная | 1 600.00 |
| 119 | Изготовление дубликата ключа | 1 | Стандартная | 4 847.00 |
| 120 | Для всех сейфов 3 класса | Ремонт (профилактика) петель и притвора | 1 | Стандартная/  Аварийная | 4 847.00 |
| 121 | Ремонт (профилактика) притвора | 1 | Стандартная/  Аварийная | 4 847.00 |
| 122 | Ремонт (профилактика) ригельной системы | 1 | Стандартная/  Аварийная | 4 400.00 |
| 123 | **РВР передаточных лотков кассир/клиент** | Для всех моделей лотков | Замена ремней (с учетом стоимости ремней) | 1 | Стандартная/  Аварийная | 3 150.00 |
| 124 | Замена роликов (с учетом стоимости роликов) | 1 | Стандартная/  Аварийная | 3 150.00 |
| 125 | Замена направляющих ( с учетом стоимости направляющих) | 1 | Стандартная/  Аварийная | 1 916.67 |
| 126 | Замена лотка без стоимости лотка | 1 | Стандартная/  Аварийная | 3 150.00 |
| 127 | Замена передаточного устройства без стоимости передаточного устройства | 1 | Стандартная/  Аварийная | 5 966.67 |
| 128 | **РВР передаточных инкассаторских шлюзов** | для всех моделей инкассаторских шлюзов | Открытие неисправного шлюза | 1 | Стандартная/  Аварийная | 3 550.00 |
| 129 | Ремонт электронного замка | 1 | Стандартная/  Аварийная | 5 941.67 |
| 130 | Замена электронного замка (с учетом стоимости замка) | 1 | Стандартная/  Аварийная | 5 116.67 |
| 131 | Ремонт дверных петель | 1 | Стандартная/  Аварийная | 3 206.67 |
| 132 | Замена защелки замка (с учетом стоимости защелки) | 1 | Стандартная/  Аварийная | 12 333.33 |
| 133 | Замена шлюза инкассаторского без стоимости шлюза | 1 | Стандартная/  Аварийная | 4 506.67 |
| 134 | Замена пульта управления с учетом стоимости пульта управления | 1 | Стандартная/  Аварийная | 4 506.67 |
| 135 | Замена блока питания с учетом стоимости блока питания | 1 | Стандартная/  Аварийная | 1 600.00 |
|  |  |  | **Итого** |  |  | 1. **648.35** |

**10.Стоимость запасных частей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Группа | Наименование запасных частей | Единица измерения | Единица измерения |
| 1 | Замки с комплектом ключей | Замки сувальдные производства России типа "Сам", "Класс", "Герион", "Эльбор" или аналогичного по типу | 1 | 2 750.00 |
| 2 | Штифтовые, крестовые, рамочные, табулярные замки | 1 | 1 716.67 |
| 3 | Ключевой замок MAUER 74046 | 1 | 4 925.00 |
| 4 | Ключевой замок MAUER 7111 | 1 | 6 033.33 |
| 5 | Ключевой замок MAUER Variator | 1 | 6 450.00 |
| 6 | Комплект ключей для замка MAUER Variator (2 шт.) | 1 | 4 883.33 |
| 7 | Ключевой замок Sargent 6860 или 6880 без ключей | 1 | 12 200.00 |
| 8 | Комплект ключей для замка Sargent 6860 или 6880 (2 шт.) | 1 | 6 750.00 |
| 9 | Кодовый механический замок Sargent группы 2 | 1 | 11 333.33 |
| 10 | Кодовый механический замок Sargent группы 2М | 1 | 11 800.00 |
| 11 | Аналог замка Sargent группы 2М (другой фирмы) | 1 | 9 413.33 |
| 12 | Кодовый электронный замок Sargent | 1 | 11 216.67 |
| 13 | Аналог электронного замка Sargent (другой фирмы) | 1 | 9 013.33 |
| 14 | Депозитный замок Mauer с комплектом из 2-х ключей | 1 | 7 696.67 |
| 15 | Депозитный замок Gany с комплектом из 2-х ключей | 1 | 6 640.00 |
| 16 | Комплект ключей 2 шт. для депозитный замка Mauer/ Gany | 1 | 5 436.67 |
| 17 | Депозитный замок Abloy с комплектом из 2-х ключей | 1 | 7 633.33 |
| 18 | Депозитный замок Rosengrens с комплектом из 2-х ключей | 1 | 7 650.00 |
| 19 | Депозитный замок замка Robur с комплектом из 2-х ключей | 1 | 13 533.33 |
| 20 | Депозитный замок Miles с комплектом из 2-х ключей | 1 | 9 800.00 |
| 21 | Депозитный замок Sargent с комплектом из 2-х ключей | 1 | 13 600.00 |
| 22 | Комплект ключей 2 шт. для депозитного замка Sargent | 1 | 6 966.67 |
| 23 | Депозитный замок Fichet с комплектом из 2-х ключей | 1 | 13 466.67 |
| 24 | Комплект ключей 2шт. для депозитного замка Fishet | 1 | 5 800.00 |
| 25 | Дверь кассового узла/дверь в хранилище /дверь в ХЦК | Дверь защитная, устойчивая к взлому | 1 | 26 966.67 |
| 26 | Дверь металлическая противопожарная | 1 | 23 300.00 |
| 28 | Лоток | Устройство передаточное пулестойкое | 1 | 18 133.33 |
| 29 | Шлюз | Шлюз пулестойкий для передачи ценностей | 1 | 47 166.67 |
| **Итого** | | |  | **312 275.00** |

\* *По итогам проведения запроса предложений при заключении договора начальная (максимальная) цена единицы каждой работы, каждого расходного материала будет пропорционально уменьшена на процент снижения общей начальной (максимальной) цены единиц работ, расходных материалов, достигнутый в ходе проведения запроса предложений.*

**11.Условия выполнения работ**

9.1. Работы проводятся в условиях действующего офиса.

9.2. Время проведения работ на Объекте: в выходные и праздничные дни с 9 часов 00 минут до 23 часов 00 минут (по местному времени). В рабочие дни с 9-00 до 18-00.

Работы должны производиться с учетом законодательства муниципального образования об ограничениях производства шумных работ. Подрядчик несет риск административной ответственности в соответствии с законодательством муниципального образования.

9.3. В случае возникновения потребности в производстве работ в иное время, Подрядчику необходимо, не менее чем за 3 (три) дня, направить в адрес Заказчика заявку (форма свободная) соответствующего содержания с указанием даты и запрашиваемого интервала времени. Контактное лицо указано в заявке Заказчика.

9.4. Подрядчик обеспечивает сохранность оборудования и систем, установленных на Объекте, на протяжении всего периода проведения работ.

9.5. Работы проводятся по заявкам Заказчика. Спецификация ремонтных работ приведена в Приложении № 1к Техническому заданию. При формировании заявок Заказчик должен руководствоваться ответственным разумным подходом к определению объема ремонтных работ по заявкам, согласованию расходного материала, предложенного Подрядчиком.

9.6. Перечень и стоимость расходных материалов приведены в п. 8 к Технического задания.

9.7. Подрядчик обязан предоставлять Акты выполненных работ по Заявке, оформленные в соответствии с формой согласно Приложению № 5 к проекту Договора.

9.8. Подрядчик и Заказчик должны вести учет поступивших заявок.

**12. Требования к Подрядчику**

10.1. Для оказания услуг и выполнения работ обусловленных Техническим заданием, обязательными условиями являются:

- профессиональный уровень мастерства персонала и их знание требований безопасности, правил обслуживания и санитарных норм;

- наличие технологического оборудования, инвентаря.

10.2. Все расходные материалы, инвентарь, оборудование технические средства, специальные приспособления для выполнения работ, предоставляются Подрядчиком за свой счет.

Все расходные материалы, инвентарь, оборудование, инструмент, иное оборудование и материалы, необходимые для выполнения работ, должны соответствовать ГОСТу и современным требованиям..

10.3. Подрядчик должен гарантировать:

- привлечение в процессе выполнения работ на объекте Заказчика квалифицированных работников, способных качественно выполнить работы;

- соблюдение установленных правил техники безопасности и правил противопожарной безопасности в процессе выполнения работ ;

- предоставление Подрядчиком Заказчику для последующей проверки в службе безопасности Заказчика или компетентных органах имеющихся данных о работниках, привлекаемых к выполнению работ;

- наличие у работников, привлекаемых к выполнению работ, постоянно чистой профессиональной одежды, содержащей фирменные и отличительные знаки Подрядчика;

10.4. Подрядчик должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных и/или привлеченных кадровых ресурсов соответствующей квалификации, в том числе:

- не менее 1 (Одного) слесаря – ремонтника бронеконструкций, имеющего стаж работы по специальности – не менее 3 (трех) лет;

- не менее 1 (Одного) локсмастера, имеющего стаж работы по специальности – не менее 2 (двух) лет;

- электронщика/инженера-элекронщика - имеющего стаж работы по специальности – не менее 3 (трех) лет;

- не менее 1 (Одного) менеджера/диспетчера сервисной службы.

Работники, предоставленные Подрядчиком, должны быть подготовлены к выполнению работ, обладать достаточными навыками и знаниями, систематически повышать уровень знаний, путем изучения передового опыта и безопасных приемов обслуживания оборудования инженерных систем.

Работники, предоставленные Подрядчиком, должны иметь гражданство Российской Федерации. В случае привлечения Подрядчиком иностранных граждан или лиц без гражданства к выполнению работ, такие граждане должны иметь право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации по соответствующим профессиям (специальностям, должностям, видам трудовой деятельности) в соответствии сост. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

10.5. Подрядчик назначает лицо (менеджер Подрядчика), ответственное за координацию и деятельность персонала в процессе исполнения обязанностей по выполнению работ.

Подрядчик обеспечивает непрерывность проведения работ, в случаях невыхода персонала на работу (отпуск, болезнь и др.).

10.6. При выполнении работ должны быть обеспечены правила пожарной безопасности, безопасность жизни и труда, здоровья и сохранность имущества Заказчика и санитарно-гигиенические требования.

Соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности. Обеспечить в период выполнения работ безопасные условия для работников Заказчика.

10.7. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившие качество выполненных работ, в согласованные с Заказчиком сроки.

10.8. Мусор, образовавшийся после выполнения работ убирается в специализированные мусорные мешки (целлофановые, бумажные и т.д.) и незамедлительно выносится в мусорный контейнер. Место установки контейнера определяется Заказчиком.

10.9. Подрядчик несет материальную ответственность за нанесение ущерба имуществу, порчу внутренней и внешней отделки помещений и за нанесение вреда здоровью находящихся в зданиях Заказчика людей, в связи с некачественным выполнением своих обязанностей.

**13.Гарантийные обязательства**

11.1. Гарантийный срок на результат работ является критерием оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений (пункт 27.2 раздела II «Информационная карта» документации о проведении запроса предложений) и определяется согласно срокам, предложенным в заявке победителя запроса предложений или участника, заявка с которым принято решение заключить договор.

11.2. Минимальный гарантийный срок на результат работ – 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по заявке.

11.3. Гарантии качества распространяются на все составляющие элементы результата работ (в том числе используемые материалы), выполненные Подрядчиком по договору.