Часть 4.	
Наименование редакции сметных нормативов	ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 51/пр)	
Наименование программного продукта	ПК РИК (вер. 1.3.211012)	
	
(наименование стройки)	
Гериатрический центр	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) №	23	
Ремонт палат 3 этажа Гериатрического центра	
(наименование конструктивного решения)	
Составлен	базисно-индексным	методом	
Основание			
	(проектная и (или) иная техническая документация)		
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен	12.2022	(01.01.2000)		
Сметная стоимость	6 538,29 (244,37)	тыс. руб.		
в том числе		
строительных работ	6 064,41 (236,41)	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	1 811,97 (28,48)	тыс. руб.	
монтажных работ	473,88 (7,96)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	3 218,54	чел.-ч.	
оборудования		тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	26,26	чел.-ч.	
прочих затрат		тыс. руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен	
				на единицу	коэффициенты	всего с учётом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Палаты	
1	ФЕРр 56-1-1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,02		0,02					1 373	
	1	ОТ					1 051,72		21,03	63,63	1 338	
	3	ЭМ					97,07		1,94	17,95	35	
	2	в т. ч. ОТм					9,45		0,19	63,63	12	
	4	М								10,78		
	999-9900	Строительный мусор	т	10,66		0,2132						
		ЗТ	чел.-ч	128,73		2,57						
		ЗТм	чел.-ч	0,70		0,01						
		Итого по расценке					1 148,79		22,97		1 373	
1.1	999-9900	Строительный мусор	т	10,66		0,2132				10,78		
		ФОТ							21,22		1 350	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	90		90			19,10		1 215	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	47		47			9,97		635	
		Всего по позиции							52,04		3 223	
2	ФЕР 10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	0,0186		0,0186					2 830	
	1	ОТ					1 268,96		23,60	63,63	1 502	
	3	ЭМ					236,16		4,39	17,95	79	
	2	в т. ч. ОТм					46,96		0,87	63,63	55	
	4	М					6 229,34		115,87	10,78	1 249	
		ЗТ	чел.-ч	145,19		2,70						
		ЗТм	чел.-ч	3,94		0,07						
		Итого по расценке					7 734,46		143,86		2 830	
		ФОТ							24,47		1 557	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	108		108			26,43		1 682	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	55		55			13,46		856	
		Всего по позиции							183,75		5 368	
3	ФССЦ 11.3.02.02-0014	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	м2	1,86		1,86	3 185,96		5 925,89	10,78	63 881	
		Всего по позиции							5 925,89		63 881	
4	ФЕР 10-01-035-03	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 м	0,0124		0,0124					590	
	1	ОТ					167,27		2,07	63,63	132	
	3	ЭМ					20,59		0,26	17,95	5	
	2	в т. ч. ОТм					4,20		0,05	63,63	3	
	4	М					3 387,89		42,01	10,78	453	
	11.3.03.01	Доски подоконные ПВХ	м	П		П						
	ФССЦ 11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм	10 шт	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	19,61		0,24						
		ЗТм	чел.-ч	0,35								
		Итого по расценке					3 575,75		44,34		590	
4.1	ФССЦ 11.3.03.01-0011	Доски подоконные из ПВХ, ширина 600 мм	м	100		1,24	74,91		92,89	10,78	1 001	
4.2	ФССЦ 11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм	10 шт	32,2580645161		0,4	3,15		1,26	10,78	14	
		ФОТ							2,12		135	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	108		108			2,29		146	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	55		55			1,17		74	
		Всего по позиции							141,95		1 825	
5	ФЕР 10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,1024		0,1024					412	
	1	ОТ					57,15		5,85	63,63	372	
	3	ЭМ								17,95		
	2	в т. ч. ОТм								63,63		
	4	М					36,00		3,69	10,78	40	
	11.3.03.13	Уголок ПВХ	п.м	100		10,24						
		ЗТ	чел.-ч	6,70		0,69						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					93,15		9,54		412	
5.1	ФССЦ 11.3.03.13-0001	Угол внешний для панелей из ПВХ, белый, длина 3,0 м	шт	58,59375		6	2,86		17,16	10,78	185	
		ФОТ							5,85		372	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	108		108			6,32		402	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	55		55			3,22		205	
		Всего по позиции							36,24		1 204	
6	ФЕР 10-01-047-03	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах	100 м2	0,0295		0,0295					6 936	
	1	ОТ					1 923,15		56,73	63,63	3 610	
	3	ЭМ					286,47		8,45	17,95	152	
	2	в т. ч. ОТм					63,82		1,88	63,63	120	
	4	М					9 982,34		294,48	10,78	3 174	
	11.3.01.03	Двери балконные из поливинилхлоридных профилей	м2	100		2,95						
		ЗТ	чел.-ч	220,04		6,49						
		ЗТм	чел.-ч	5,23		0,15						
		Итого по расценке					12 191,96		359,66		6 936	
6.1	ФССЦ 11.3.01.03-0001	Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный с импостом, двухкамерным стеклопакетом 32 мм, площадь более 1,5 м2	м2	100		2,95	1 008,96		2 976,43	10,78	32 086	
		ФОТ							58,61		3 730	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	108		108			63,30		4 028	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	55		55			32,24		2 052	
		Всего по позиции							3 431,63		45 102	
7	ФЕРр 56-1-1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,19		0,19					13 046	
	1	ОТ					1 051,72		199,83	63,63	12 715	
	3	ЭМ					97,07		18,44	17,95	331	
	2	в т. ч. ОТм					9,45		1,80	63,63	115	
	4	М								10,78		
	999-9900	Строительный мусор	т	10,66		2,0254						
		ЗТ	чел.-ч	128,73		24,46						
		ЗТм	чел.-ч	0,70		0,13						
		Итого по расценке					1 148,79		218,27		13 046	
7.1	999-9900	Строительный мусор	т	10,66		2,0254				10,78		
		ФОТ							201,63		12 830	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	90		90			181,47		11 547	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	47		47			94,77		6 030	
		Всего по позиции							494,51		30 623	
8	ФЕРр 69-22-3	Герметизация технологических швов и сквозных трещин в железобетонных конструкциях с использованием инъекционных одно- и двухкомпонентных полиуретановых составов: пена и смола	10 м2	0,537		0,537					25 452	
	1	ОТ					62,08		33,34	63,63	2 121	
	3	ЭМ					10,61		5,70	17,95	102	
	2	в т. ч. ОТм					0,23		0,12	63,63	8	
	4	М					4 012,64		2 154,79	10,78	23 229	
		ЗТ	чел.-ч	6,08		3,26						
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,01						
		Итого по расценке					4 085,33		2 193,83		25 452	
		ФОТ							33,46		2 129	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	92		92			30,78		1 959	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	44		44			14,72		937	
		Всего по позиции							2 239,33		28 348	
9	ФЕР 10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	0,457		0,457					69 526	
	1	ОТ					1 268,96		579,91	63,63	36 900	
	3	ЭМ					236,16		107,93	17,95	1 937	
	2	в т. ч. ОТм					46,96		21,46	63,63	1 365	
	4	М					6 229,34		2 846,81	10,78	30 689	
		ЗТ	чел.-ч	145,19		66,35						
		ЗТм	чел.-ч	3,94		1,80						
		Итого по расценке					7 734,46		3 534,65		69 526	
		ФОТ							601,37		38 265	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	108		108			649,48		41 326	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	55		55			330,75		21 046	
		Всего по позиции							4 514,88		131 898	
10	ФЕРр 57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	2,873		2,873					16 450	
	1	ОТ					88,84		255,24	63,63	16 241	
	3	ЭМ					4,06		11,66	17,95	209	
	2	в т. ч. ОТм					1,76		5,06	63,63	322	
	4	М								10,78		
	999-9900	Строительный мусор	т	0,47		1,35031						
		ЗТ	чел.-ч	11,39		32,72						
		ЗТм	чел.-ч	0,13		0,37						
		Итого по расценке					92,90		266,90		16 450	
10.1	999-9900	Строительный мусор	т	0,47		1,35031				10,78		
		ФОТ							260,30		16 563	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	89		89			231,67		14 741	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	49		49			127,55		8 116	
		Всего по позиции							626,12		39 307	
11	ФЕР 11-01-011-08	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм	100 м2	2,873		2,873					52 900	
	1	ОТ					281,66		809,21	63,63	51 490	
	3	ЭМ					15,44		44,36	17,95	796	
	2	в т. ч. ОТм					1,97		5,66	63,63	360	
	4	М					19,82		56,94	10,78	614	
	04.3.02.01	Смеси сухие на цементной основе	т	0,842		2,419066						
	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	20		57,46						
		ЗТ	чел.-ч	33,02		94,87						
		ЗТм	чел.-ч	0,17		0,49						
		Итого по расценке					316,92		910,51		52 900	
11.1	ФССЦ 04.3.02.01-0001	Выравнивающая смесь для полов Ветонит "400 ДюроБейс"	т	0,842		2,419066	4 828,27		11 679,90	10,78	125 909	
		ФОТ							814,87		51 850	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	112		112			912,65		58 072	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	65		65			529,67		33 703	
		Всего по позиции							14 032,73		270 584	
12	ФЕР 11-01-036-01	Устройство покрытий: из линолеума на клее	100 м2	2,873		2,873					60 318	
	1	ОТ					317,44		912,01	63,63	58 031	
	3	ЭМ					43,80		125,84	17,95	2 259	
	2	в т. ч. ОТм					10,53		30,25	63,63	1 925	
	4	М					0,91		2,61	10,78	28	
	01.6.03.04	Линолеум	м2	102		293,046						
	14.1.02.04	Состав клеящий	кг	50		143,65						
		ЗТ	чел.-ч	38,20		109,75						
		ЗТм	чел.-ч	0,85		2,44						
		Итого по расценке					362,15		1 040,46		60 318	
12.1	ФССЦ 01.6.03.04-0095	Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ ACCZENT UNIVERSAL" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г2, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	102		293,046	99,46		29 146,36	10,78	314 198	
12.2	ФССЦ 14.1.02.04-0101	Клей-мастика Бустилат	т	0,05		0,14365	11 300,00		1 623,25	10,78	17 499	
		ФОТ							942,26		59 956	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	112		112			1 055,33		67 151	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	65		65			612,47		38 971	
		Всего по позиции							33 477,87		498 137	
13	ФЕР 11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	2,9317		2,9317					16 381	
	1	ОТ					61,32		179,77	63,63	11 439	
	3	ЭМ					2,13		6,24	17,95	112	
	2	в т. ч. ОТм					0,42		1,23	63,63	78	
	4	М					152,84		448,08	10,78	4 830	
	11.3.03.06	Плинтуса для полов пластиковые	м	101		296,1017						
		ЗТ	чел.-ч	6,68		19,58						
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,10						
		Итого по расценке					216,29		634,09		16 381	
13.1	ФССЦ 11.3.03.06-0001	Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм	м	101		296,1017	12,30		3 642,05	10,78	39 261	
		ФОТ							181,00		11 517	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	112		112			202,72		12 899	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	65		65			117,65		7 486	
		Всего по позиции							4 596,51		76 027	
14	ФЕР 15-02-019-01	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: стен	100 м2	8,585		8,585					206 615	
	1	ОТ					323,38		2 776,22	63,63	176 651	
	3	ЭМ					7,82		67,13	17,95	1 205	
	2	в т. ч. ОТм					3,38		29,02	63,63	1 847	
	4	М					310,75		2 667,79	10,78	28 759	
		ЗТ	чел.-ч	37,00		317,65						
		ЗТм	чел.-ч	0,25		2,15						
		Итого по расценке					641,95		5 511,14		206 615	
		ФОТ							2 805,24		178 498	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	100		100			2 805,24		178 498	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	49		49			1 374,57		87 464	
		Всего по позиции							9 690,95		472 577	
15	ФЕР 15-02-019-05	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,5375		0,5375					24 650	
	1	ОТ					713,71		383,62	63,63	24 410	
	3	ЭМ					23,82		12,80	17,95	230	
	2	в т. ч. ОТм					14,51		7,80	63,63	496	
	4	М					1,81		0,97	10,78	10	
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	1,23		0,661125						
		ЗТ	чел.-ч	83,67		44,97						
		ЗТм	чел.-ч	1,34		0,72						
		Итого по расценке					739,34		397,39		24 650	
15.1	ФССЦ 04.3.02.09-1015	Смеси сухие штукатурно-клеевые на цементной основе для наружных и внутренних работ, фракции 1,5 мм	кг	533,9534883721		287	2,64		757,68	10,78	8 168	
		ФОТ							391,42		24 906	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	100		100			391,42		24 906	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	49		49			191,80		12 204	
		Всего по позиции							1 738,29		69 928	
16	ФЕР 15-02-019-02	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: потолков	100 м2	2,873		2,873					84 598	
	1	ОТ					398,70		1 145,47	63,63	72 886	
	3	ЭМ					9,38		26,95	17,95	484	
	2	в т. ч. ОТм					4,05		11,64	63,63	741	
	4	М					362,54		1 041,58	10,78	11 228	
		ЗТ	чел.-ч	45,00		129,29						
		ЗТм	чел.-ч	0,30		0,86						
		Итого по расценке					770,62		2 214,00		84 598	
		ФОТ							1 157,11		73 627	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	100		100			1 157,11		73 627	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	49		49			566,98		36 077	
		Всего по позиции							3 938,09		194 302	
17	ФЕР 15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	9,1226		9,1226					285 886	
	1	ОТ					380,71		3 473,07	63,63	220 991	
	3	ЭМ					10,41		94,97	17,95	1 705	
	2	в т. ч. ОТм					1,97		17,97	63,63	1 143	
	4	М					642,56		5 861,82	10,78	63 190	
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		0,273678						
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02		0,182452						
		ЗТ	чел.-ч	43,56		397,38						
		ЗТм	чел.-ч	0,17		1,55						
		Итого по расценке					1 033,68		9 429,86		285 886	
17.1	ФССЦ 14.3.02.01-0004	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг	30		273,678	4,09		1 119,34	10,78	12 066	
17.2	ФССЦ 14.4.01.02-0011	Грунтовка: "Тифенгрунд"	л	5		45,613	43,58		1 987,81	10,78	21 429	
		ФОТ							3 491,04		222 134	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	100		100			3 491,04		222 134	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	49		49			1 710,61		108 846	
		Всего по позиции							17 738,66		650 361	
18	ФЕР 15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	2,873		2,873					122 541	
	1	ОТ					550,62		1 581,93	63,63	100 658	
	3	ЭМ					11,06		31,78	17,95	570	
	2	в т. ч. ОТм					2,09		6,00	63,63	382	
	4	М					688,15		1 977,05	10,78	21 313	
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,033		0,094809						
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,022		0,063206						
		ЗТ	чел.-ч	63,00		181,00						
		ЗТм	чел.-ч	0,18		0,52						
		Итого по расценке					1 249,83		3 590,76		122 541	
18.1	ФССЦ 14.3.02.01-0004	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг	33		94,809	4,09		387,77	10,78	4 180	
18.2	ФССЦ 14.4.01.02-0011	Грунтовка: "Тифенгрунд"	л	5		14,365	43,58		626,03	10,78	6 749	
		ФОТ							1 587,93		101 040	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	100		100			1 587,93		101 040	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	49		49			778,09		49 510	
		Всего по позиции							6 970,58		284 020	
		Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)		90 506,05		1 637 130	
		оплата труда		12 438,90		791 487	
		эксплуатация машин и механизмов		568,84		10 211	
		материальные ресурсы		77 498,31		835 432	
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)		12 579,90		800 459	
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)		12 814,28		815 373	
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)		6 509,69		414 212	
		Итого по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)		109 830,02		2 866 715	
Раздел 2. душевые	
19	ФЕРр 56-9-4	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 шт	0,17		0,17					5 789	
	1	ОТ					535,16		90,98	63,63	5 789	
	3	ЭМ								17,95		
	2	в т. ч. ОТм								63,63		
	4	М								10,78		
	999-9900	Строительный мусор	т	1,34		0,2278						
		ЗТ	чел.-ч	67,40		11,46						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					535,16		90,98		5 789	
19.1	999-9900	Строительный мусор	т	1,34		0,2278				10,78		
		ФОТ							90,98		5 789	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	90		90			81,88		5 210	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	47		47			42,76		2 721	
		Всего по позиции							215,62		13 720	
20	ФЕР 10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,17		0,17					16 175	
	1	ОТ					821,89		139,72	63,63	8 890	
	3	ЭМ					1 132,88		192,59	17,95	3 457	
	2	в т. ч. ОТм					172,57		29,34	63,63	1 867	
	4	М					2 088,57		355,06	10,78	3 828	
	01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	П		П						
	11.2.02.01	Блоки дверные	м2	100		17						
		ЗТ	чел.-ч	89,53		15,22						
		ЗТм	чел.-ч	13,04		2,22						
		Итого по расценке					4 043,34		687,37		16 175	
		ФОТ							169,06		10 757	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	108		108			182,58		11 618	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	55		55			92,98		5 916	
		Всего по позиции							962,93		33 709	
21	ФССЦ 11.3.01.05-0021	Двери композитные "КАПЕЛЬ" (полотно, коробка, 2 петли, магнитный механизм замка)	компл	17		17	764,10		12 989,70	10,78	140 029	
		Всего по позиции							12 989,70		140 029	
22	ФЕРр 63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	1,311		1,311					51 037	
	1	ОТ					584,74		766,59	63,63	48 778	
	3	ЭМ					96,01		125,87	17,95	2 259	
	2	в т. ч. ОТм					4,73		6,20	63,63	395	
	4	М								10,78		
	999-9900	Строительный мусор	т	4,41		5,78151						
		ЗТ	чел.-ч	74,30		97,41						
		ЗТм	чел.-ч	0,35		0,46						
		Итого по расценке					680,75		892,46		51 037	
22.1	999-9900	Строительный мусор	т	4,41		5,78151				10,78		
		ФОТ							772,79		49 173	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	90		90			695,51		44 256	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	45		45			347,76		22 128	
		Всего по позиции							1 935,73		117 421	
23	ФЕРр 57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,391		0,391					15 144	
	1	ОТ					595,99		233,03	63,63	14 828	
	3	ЭМ					45,01		17,60	17,95	316	
	2	в т. ч. ОТм					19,44		7,60	63,63	484	
	4	М								10,78		
	999-9900	Строительный мусор	т	5,2		2,0332						
		ЗТ	чел.-ч	69,87		27,32						
		ЗТм	чел.-ч	1,44		0,56						
		Итого по расценке					641,00		250,63		15 144	
23.1	999-9900	Строительный мусор	т	5,2		2,0332				10,78		
		ФОТ							240,63		15 312	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	89		89			214,16		13 628	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	49		49			117,91		7 503	
		Всего по позиции							582,70		36 275	
24	ФЕРр 65-4-1	Демонтаж: умывальников и раковин	100 шт	0,17		0,17					4 758	
	1	ОТ					437,59		74,39	63,63	4 733	
	3	ЭМ					8,13		1,38	17,95	25	
	2	в т. ч. ОТм					3,51		0,60	63,63	38	
	4	М								10,78		
		ЗТ	чел.-ч	51,30		8,72						
		ЗТм	чел.-ч	0,26		0,04						
		Итого по расценке					445,72		75,77		4 758	
		ФОТ							74,99		4 771	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	87		87			65,24		4 151	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	44		44			33,00		2 099	
		Всего по позиции							174,01		11 008	
25	ФЕРр 65-4-2	Демонтаж: унитазов и писсуаров	100 шт	0,17		0,17					5 919	
	1	ОТ					544,56		92,58	63,63	5 891	
	3	ЭМ					9,07		1,54	17,95	28	
	2	в т. ч. ОТм					3,92		0,67	63,63	43	
	4	М								10,78		
		ЗТ	чел.-ч	63,84		10,85						
		ЗТм	чел.-ч	0,29		0,05						
		Итого по расценке					553,63		94,12		5 919	
		ФОТ							93,25		5 934	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	87		87			81,13		5 163	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	44		44			41,03		2 611	
		Всего по позиции							216,28		13 693	
26	ФЕРр 65-4-4	Демонтаж: ванн	100 шт	0,17		0,17					24 334	
	1	ОТ					2 226,33		378,48	63,63	24 083	
	3	ЭМ					82,21		13,98	17,95	251	
	2	в т. ч. ОТм					35,51		6,04	63,63	384	
	4	М								10,78		
		ЗТ	чел.-ч	261,00		44,37						
		ЗТм	чел.-ч	2,63		0,45						
		Итого по расценке					2 308,54		392,46		24 334	
		ФОТ							384,52		24 467	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	87		87			334,53		21 286	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	44		44			169,19		10 765	
		Всего по позиции							896,18		56 385	
27	ФЕР 46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии	м3	1,9		1,9					12 442	
	1	ОТ					69,84		132,70	63,63	8 444	
	3	ЭМ					117,23		222,74	17,95	3 998	
	2	в т. ч. ОТм								63,63		
	4	М								10,78		
	999-9900	Строительный мусор	т	2,38		4,522						
		ЗТ	чел.-ч	7,70		14,63						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					187,07		355,44		12 442	
27.1	999-9900	Строительный мусор	т	2,38		4,522				10,78		
		ФОТ							132,70		8 444	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	91		91			120,76		7 684	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	52		52			69,00		4 391	
		Всего по позиции							545,20		24 517	
28	ФЕР 11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битумной с минеральными кислотоупорными наполнителями и армирующей добавкой, первый слой	100 м2	0,391		0,391					18 050	
	1	ОТ					468,83		183,31	63,63	11 664	
	3	ЭМ					308,66		120,69	17,95	2 166	
	2	в т. ч. ОТм					12,11		4,74	63,63	302	
	4	М					1 001,18		391,46	10,78	4 220	
	12.1.02.15	Материал рулонный	м2	112		43,792						
		ЗТ	чел.-ч	41,60		16,27						
		ЗТм	чел.-ч	0,98		0,38						
		Итого по расценке					1 778,67		695,46		18 050	
28.1	ФССЦ 12.1.02.15-0021	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ТПП, основа стеклоткань, гибкость не выше -3 °C, масса 1 м2 до 3,5 кг, прочность не менее 800 Н, теплостойкость не менее 85 °C	м2	112		43,792	16,30		713,81	10,78	7 695	
		ФОТ							188,05		11 966	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	112		112			210,62		13 402	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	65		65			122,23		7 778	
		Всего по позиции							1 742,12		46 925	
29	ФЕР 11-01-004-02	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битумной с минеральными кислотоупорными наполнителями и армирующей добавкой, последующий слой	100 м2	0,391		0,391					10 807	
	1	ОТ					282,88		110,61	63,63	7 038	
	3	ЭМ					151,42		59,21	17,95	1 063	
	2	в т. ч. ОТм					6,94		2,71	63,63	172	
	4	М					642,07		251,05	10,78	2 706	
	12.1.02.15	Материал рулонный	м2	112		43,792						
		ЗТ	чел.-ч	25,10		9,81						
		ЗТм	чел.-ч	0,56		0,22						
		Итого по расценке					1 076,37		420,87		10 807	
29.1	ФССЦ 12.1.02.15-0021	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ТПП, основа стеклоткань, гибкость не выше -3 °C, масса 1 м2 до 3,5 кг, прочность не менее 800 Н, теплостойкость не менее 85 °C	м2	112		43,792	16,30		713,81	10,78	7 695	
		ФОТ							113,32		7 210	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	112		112			126,92		8 075	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	65		65			73,66		4 687	
		Всего по позиции							1 335,26		31 264	
30	ФЕР 11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,391		0,391					7 374	
	1	ОТ					282,66		110,52	63,63	7 032	
	3	ЭМ					43,61		17,05	17,95	306	
	2	в т. ч. ОТм					17,15		6,71	63,63	427	
	4	М					8,54		3,34	10,78	36	
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04		0,79764						
		ЗТ	чел.-ч	35,60		13,92						
		ЗТм	чел.-ч	1,27		0,50						
		Итого по расценке					334,81		130,91		7 374	
30.1	ФССЦ 04.3.01.09-0013	Раствор готовый кладочный, цементный, М75	м3	2,04		0,79764	496,40		395,95	10,78	4 268	
		ФОТ							117,23		7 459	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	112		112			131,30		8 354	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	65		65			76,20		4 848	
		Всего по позиции							734,36		24 844	
31	ФЕР 11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2	0,782		0,782					280	
	1	ОТ					3,49		2,73	63,63	174	
	3	ЭМ					7,56		5,91	17,95	106	
	2	в т. ч. ОТм					2,84		2,22	63,63	141	
	4	М								10,78		
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,51		0,39882						
		ЗТ	чел.-ч	0,44		0,34						
		ЗТм	чел.-ч	0,21		0,16						
		Итого по расценке					11,05		8,64		280	
31.1	ФССЦ 04.3.01.09-0013	Раствор готовый кладочный, цементный, М75	м3	0,51		0,39882	496,40		197,97	10,78	2 134	
		ФОТ							4,95		315	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	112		112			5,54		353	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	65		65			3,22		205	
		Всего по позиции							215,37		2 972	
32	ФЕР 11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2	0,391		0,391					60 168	
	1	ОТ					1 046,88		409,33	63,63	26 046	
	3	ЭМ					142,03		55,53	17,95	997	
	2	в т. ч. ОТм					53,61		20,96	63,63	1 334	
	4	М					7 858,90		3 072,83	10,78	33 125	
		ЗТ	чел.-ч	119,78		46,83						
		ЗТм	чел.-ч	4,50		1,76						
		Итого по расценке					9 047,81		3 537,69		60 168	
		ФОТ							430,29		27 380	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	112		112			481,92		30 666	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	65		65			279,69		17 797	
		Всего по позиции							4 299,30		108 631	
33	ФЕР 15-01-019-01	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2	2,622		2,622					329 412	
	1	ОТ					1 836,00		4 813,99	63,63	306 314	
	3	ЭМ					29,82		78,19	17,95	1 404	
	2	в т. ч. ОТм					11,44		30,00	63,63	1 909	
	4	М					767,51		2 012,41	10,78	21 694	
	06.2.05.04	Плитки рядовые	м2	100		262,2						
		ЗТ	чел.-ч	200,00		524,40						
		ЗТм	чел.-ч	0,86		2,25						
		Итого по расценке					2 633,33		6 904,59		329 412	
33.1	ФССЦ 06.2.05.04-0011	Плитки карнизные, глазурованные, гладкие, белые	м2	100		262,2	52,38		13 734,04	10,78	148 053	
		ФОТ							4 843,99		308 223	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	100		100			4 843,99		308 223	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	49		49			2 373,56		151 029	
		Всего по позиции							27 856,18		936 717	
34	ФЕРр 62-17-5	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,391		0,391					8 168	
	1	ОТ					294,62		115,20	63,63	7 330	
	3	ЭМ					7,07		2,76	17,95	50	
	2	в т. ч. ОТм					2,05		0,80	63,63	51	
	4	М					186,93		73,09	10,78	788	
	14.3.02.01	Краска водоэмульсионная	т	0,067		0,026197						
		ЗТ	чел.-ч	34,10		13,33						
		ЗТм	чел.-ч	0,16		0,06						
		Итого по расценке					488,62		191,05		8 168	
34.1	ФССЦ 14.3.02.01-0004	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг	67		26,197	4,09		107,15	10,78	1 155	
		ФОТ							116,00		7 381	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	90		90			104,40		6 643	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			53,36		3 395	
		Всего по позиции							455,96		19 361	
35	ФЕРр 65-8-1	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм	100 м	0,285		0,285					8 348	
	1	ОТ					448,34		127,78	63,63	8 131	
	3	ЭМ					9,70		2,76	17,95	50	
	2	в т. ч. ОТм					2,51		0,72	63,63	46	
	4	М					54,42		15,51	10,78	167	
	23.1.02.07	Крепления	кг	П		П						
	24.3.03.02	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм	м	99,8		28,443						
	999-9900	Строительный мусор	т	0,04		0,0114						
		ЗТ	чел.-ч	52,56		14,98						
		ЗТм	чел.-ч	0,20		0,06						
		Итого по расценке					512,46		146,05		8 348	
35.1	ФССЦ 23.1.02.07-0002	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	кг	10		2,85	11,99		34,17	10,78	368	
35.2	ФССЦ 24.3.03.02-0002	Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 110 мм, с гильзами	м	99,8		28,443	70,40		2 002,39	10,78	21 586	
35.3	999-9900	Строительный мусор	т	0,04		0,0114				10,78		
		ФОТ							128,50		8 177	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	103		103			132,36		8 422	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	52		52			66,82		4 252	
		Всего по позиции							2 381,79		42 976	
36	ФЕРр 65-8-2	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм	100 м	0,19		0,19					6 093	
	1	ОТ					475,21		90,29	63,63	5 745	
	3	ЭМ					19,39		3,68	17,95	66	
	2	в т. ч. ОТм					5,02		0,95	63,63	60	
	4	М					137,68		26,16	10,78	282	
	23.1.02.07	Крепления	кг	П		П						
	24.3.03.02	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм	м	99,8		18,962						
	999-9900	Строительный мусор	т	0,11		0,0209						
		ЗТ	чел.-ч	55,71		10,58						
		ЗТм	чел.-ч	0,40		0,08						
		Итого по расценке					632,28		120,13		6 093	
36.1	ФССЦ 23.1.02.07-0002	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	кг	10		1,9	11,99		22,78	10,78	246	
36.2	ФССЦ 24.3.03.02-0001	Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 50 мм, с гильзами	м	99,8		18,962	39,36		746,34	10,78	8 046	
36.3	999-9900	Строительный мусор	т	0,11		0,0209				10,78		
		ФОТ							91,24		5 805	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	103		103			93,98		5 979	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	52		52			47,44		3 019	
		Всего по позиции							1 030,67		23 383	
37	ФЕРр 65-9-11	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм	100 м	1,08		1,08					88 105	
	1	ОТ					1 249,65		1 349,62	63,63	85 876	
	3	ЭМ					42,81		46,23	17,95	830	
	2	в т. ч. ОТм					6,96		7,52	63,63	478	
	4	М					120,17		129,78	10,78	1 399	
	18.1.09.06	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам	шт	П		П						
	23.1.02.07	Крепления	кг	П		П						
	24.2.02.02	Трубы металлополимерные многослойные	м	95,8		103,464						
	24.2.06.01	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам	шт	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	146,50		158,22						
		ЗТм	чел.-ч	0,60		0,65						
		Итого по расценке					1 412,63		1 525,63		88 105	
37.1	ФССЦ 18.1.09.06-0052	Кран шаровой 11Б41п, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт	33,3333333333		36	36,52		1 314,72	10,78	14 173	
37.2	ФССЦ 23.1.02.07-0002	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	кг	5		5,4	11,99		64,75	10,78	698	
37.3	ФССЦ 24.2.02.02-0002	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 30 °C, диаметр 20 мм	м	95,8		103,464	21,10		2 183,09	10,78	23 534	
37.4	ФССЦ 24.2.06.01-0002	Соединение для металлополимерных труб, прямое с наружной резьбой, номинальный диаметр 20 мм	10 шт	0,5		0,54	298,20		161,03	10,78	1 736	
		ФОТ							1 357,14		86 354	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	103		103			1 397,85		88 945	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	52		52			705,71		44 904	
		Всего по позиции							7 352,78		262 095	
38	ФЕР 17-01-001-22	Установка трапов диаметром: 50 мм	10 компл	1,8		1,8					5 762	
	1	ОТ					44,25		79,65	63,63	5 068	
	3	ЭМ					7,51		13,52	17,95	243	
	2	в т. ч. ОТм					1,57		2,83	63,63	180	
	4	М					23,22		41,80	10,78	451	
	18.2.06.10	Трапы	компл	10		18						
		ЗТ	чел.-ч	4,60		8,28						
		ЗТм	чел.-ч	0,13		0,23						
		Итого по расценке					74,98		134,97		5 762	
38.1	ФССЦ 18.2.06.10-0003	Трапы полиэтиленовые с горизонтальным отводом, с решеткой из нержавеющей стали, условным проходом 40, 50 мм	компл	10		18	301,70		5 430,60	10,78	58 542	
		ФОТ							82,48		5 248	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	121		121			99,80		6 350	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	72		72			59,39		3 779	
		Всего по позиции							5 724,76		74 433	
39	ФЕР 17-01-001-14	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл	1,8		1,8					23 973	
	1	ОТ					187,59		337,66	63,63	21 485	
	3	ЭМ					17,20		30,96	17,95	556	
	2	в т. ч. ОТм					4,08		7,34	63,63	467	
	4	М					99,56		179,21	10,78	1 932	
	18.2.02.08	Умывальники	компл	10		18						
		ЗТ	чел.-ч	19,50		35,10						
		ЗТм	чел.-ч	0,33		0,59						
		Итого по расценке					304,35		547,83		23 973	
39.1	ФССЦ 18.2.02.08-0032	Умывальник для инвалидов, размер 650x560 мм	шт	10		18	782,73		14 089,14	10,78	151 881	
		ФОТ							345,00		21 952	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	121		121			417,45		26 562	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	72		72			248,40		15 805	
		Всего по позиции							15 302,82		218 221	
40	ФЕР 17-01-002-03	Установка смесителей	10 шт	1,8		1,8					8 012	
	1	ОТ					67,34		121,21	63,63	7 713	
	3	ЭМ								17,95		
	2	в т. ч. ОТм								63,63		
	4	М					15,42		27,76	10,78	299	
	18.1.10.10	Смесители	шт	10		18						
		ЗТ	чел.-ч	7,00		12,60						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					82,76		148,97		8 012	
40.1	ФССЦ 18.1.10.10-0048	Смесители для умывальников СМ-УМ с фарфоровым корпусом, с аэратором	компл	10		18	98,81		1 778,58	10,78	19 173	
		ФОТ							121,21		7 713	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	121		121			146,66		9 333	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	72		72			87,27		5 553	
		Всего по позиции							2 161,48		42 071	
41	ФЕР 17-01-003-01	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл	1,8		1,8					30 834	
	1	ОТ					211,12		380,02	63,63	24 181	
	3	ЭМ					35,63		64,13	17,95	1 151	
	2	в т. ч. ОТм					8,84		15,91	63,63	1 012	
	4	М					283,53		510,35	10,78	5 502	
	18.2.01.06	Унитазы	компл	10		18						
		ЗТ	чел.-ч	22,20		39,96						
		ЗТм	чел.-ч	0,71		1,28						
		Итого по расценке					530,28		954,50		30 834	
41.1	ФССЦ 18.2.01.06-0001	Унитаз-компакт <Комфорт>	компл	10		18	318,00		5 724,00	10,78	61 705	
		ФОТ							395,93		25 193	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	121		121			479,08		30 484	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	72		72			285,07		18 139	
		Всего по позиции							7 442,65		141 162	
		Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен)		80 710,54		1 413 701	
		оплата труда		10 140,39		645 233	
		эксплуатация машин и механизмов		1 076,32		19 322	
		материальные ресурсы		69 493,83		749 146	
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)		10 294,25		655 023	
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)		10 447,66		664 787	
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)		5 395,65		343 324	
		Итого по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен)		96 553,85		2 421 812	
Раздел 3. кабинеты процедурной	
42	ФЕРр 57-2-8	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит	100 м2	0,261		0,261					11 074	
	1	ОТ					659,84		172,22	63,63	10 958	
	3	ЭМ					24,70		6,45	17,95	116	
	2	в т. ч. ОТм					10,67		2,78	63,63	177	
	4	М								10,78		
	999-9900	Строительный мусор	т	4,3		1,1223						
		ЗТ	чел.-ч	78,74		20,55						
		ЗТм	чел.-ч	0,79		0,21						
		Итого по расценке					684,54		178,67		11 074	
42.1	999-9900	Строительный мусор	т	4,3		1,1223				10,78		
		ФОТ							175,00		11 135	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	89		89			155,75		9 910	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	49		49			85,75		5 456	
		Всего по позиции							420,17		26 440	
43	ФЕРр 63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,7307		0,7307					28 446	
	1	ОТ					584,74		427,27	63,63	27 187	
	3	ЭМ					96,01		70,15	17,95	1 259	
	2	в т. ч. ОТм					4,73		3,46	63,63	220	
	4	М								10,78		
	999-9900	Строительный мусор	т	4,41		3,222387						
		ЗТ	чел.-ч	74,30		54,29						
		ЗТм	чел.-ч	0,35		0,26						
		Итого по расценке					680,75		497,42		28 446	
43.1	999-9900	Строительный мусор	т	4,41		3,222387				10,78		
		ФОТ							430,73		27 407	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	90		90			387,66		24 666	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	45		45			193,83		12 333	
		Всего по позиции							1 078,91		65 445	
44	ФЕР 11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2	0,261		0,261					40 163	
	1	ОТ					1 046,88		273,24	63,63	17 386	
	3	ЭМ					142,03		37,07	17,95	665	
	2	в т. ч. ОТм					53,61		13,99	63,63	890	
	4	М					7 858,90		2 051,17	10,78	22 112	
		ЗТ	чел.-ч	119,78		31,26						
		ЗТм	чел.-ч	4,50		1,17						
		Итого по расценке					9 047,81		2 361,48		40 163	
		ФОТ							287,23		18 276	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	112		112			321,70		20 469	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	65		65			186,70		11 879	
		Всего по позиции							2 869,88		72 511	
45	ФЕР 15-01-019-01	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2	0,7307		0,7307					91 801	
	1	ОТ					1 836,00		1 341,57	63,63	85 364	
	3	ЭМ					29,82		21,79	17,95	391	
	2	в т. ч. ОТм					11,44		8,36	63,63	532	
	4	М					767,51		560,82	10,78	6 046	
	06.2.05.04	Плитки рядовые	м2	100		73,07						
		ЗТ	чел.-ч	200,00		146,14						
		ЗТм	чел.-ч	0,86		0,63						
		Итого по расценке					2 633,33		1 924,18		91 801	
45.1	ФССЦ 06.2.05.04-0011	Плитки карнизные, глазурованные, гладкие, белые	м2	100		73,07	52,38		3 827,41	10,78	41 259	
		ФОТ							1 349,93		85 896	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	100		100			1 349,93		85 896	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	49		49			661,47		42 089	
		Всего по позиции							7 762,99		261 045	
46	ФЕРр 62-17-5	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,261		0,261					5 452	
	1	ОТ					294,62		76,90	63,63	4 893	
	3	ЭМ					7,07		1,85	17,95	33	
	2	в т. ч. ОТм					2,05		0,54	63,63	34	
	4	М					186,93		48,79	10,78	526	
	14.3.02.01	Краска водоэмульсионная	т	0,067		0,017487						
		ЗТ	чел.-ч	34,10		8,90						
		ЗТм	чел.-ч	0,16		0,04						
		Итого по расценке					488,62		127,54		5 452	
46.1	ФССЦ 14.3.02.01-0004	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг	67		17,487	4,09		71,52	10,78	771	
		ФОТ							77,44		4 927	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	90		90			69,70		4 434	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			35,62		2 266	
		Всего по позиции							304,38		12 923	
		Итого прямые затраты по Разделу 3 (в базисном и текущем уровнях цен)		8 988,22		218 966	
		оплата труда		2 291,20		145 788	
		эксплуатация машин и механизмов		137,31		2 464	
		материальные ресурсы		6 559,71		70 714	
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)		2 320,33		147 641	
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)		2 284,74		145 375	
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)		1 163,37		74 023	
		Итого по Разделу 3 (в базисном и текущем уровнях цен)		12 436,33		438 364	
Раздел 4. электроснабжение	
47	ФЕРр 67-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,42		0,42					3 853	
	1	ОТ					143,48		60,26	63,63	3 834	
	3	ЭМ					2,50		1,05	17,95	19	
	2	в т. ч. ОТм					1,08		0,45	63,63	29	
	4	М								10,78		
		ЗТ	чел.-ч	17,89		7,51						
		ЗТм	чел.-ч	0,08		0,03						
		Итого по расценке					145,98		61,31		3 853	
		ФОТ							60,71		3 863	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	91		91			55,25		3 515	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	48		48			29,14		1 854	
		Всего по позиции							145,70		9 222	
48	ФЕРр 67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,42		0,42					1 217	
	1	ОТ					45,55		19,13	63,63	1 217	
	3	ЭМ								17,95		
	2	в т. ч. ОТм								63,63		
	4	М								10,78		
		ЗТ	чел.-ч	5,84		2,45						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					45,55		19,13		1 217	
		ФОТ							19,13		1 217	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	91		91			17,41		1 107	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	48		48			9,18		584	
		Всего по позиции							45,72		2 908	
49	ФЕР 46-03-015-01	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2	100 м	4		4					15 264	
	1	ОТ					59,97		239,88	63,63	15 264	
	3	ЭМ								17,95		
	2	в т. ч. ОТм								63,63		
	4	М								10,78		
		ЗТ	чел.-ч	7,03		28,12						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					59,97		239,88		15 264	
		ФОТ							239,88		15 264	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	103		103			247,08		15 722	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	59		59			141,53		9 006	
		Всего по позиции							628,49		39 992	
50	ФЕР 46-03-015-09	Устройство в бетонных конструкциях потолков борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2	100 м	2		2					22 731	
	1	ОТ					178,62		357,24	63,63	22 731	
	3	ЭМ								17,95		
	2	в т. ч. ОТм								63,63		
	4	М								10,78		
		ЗТ	чел.-ч	20,94		41,88						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					178,62		357,24		22 731	
		ФОТ							357,24		22 731	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	103		103			367,96		23 413	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	59		59			210,77		13 411	
		Всего по позиции							935,97		59 555	
51	ФЕРм 08-02-403-03	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	10		10					103 768	
	1	ОТ					155,10		1 551,00	63,63	98 690	
	3	ЭМ					3,62		36,20	17,95	650	
	2	в т. ч. ОТм					0,50		5,00	63,63	318	
	4	М					41,08		410,80	10,78	4 428	
		ЗТ	чел.-ч	16,50		165,00						
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,40						
		Итого по расценке					199,80		1 998,00		103 768	
		ФОТ							1 556,00		99 008	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	97		97			1 509,32		96 038	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	51		51			793,56		50 494	
		Всего по позиции							4 300,88		250 300	
52	ТЦ_102_14_1435158299_20.01.2022_02	Кабель ВВГнгLS3*1.5	м	400		400	67,99		1 827,69	14,88	27 196	
		Формула ценообразования: 68/14.8818*14.88	
		Всего по позиции							1 827,69		27 196	
53	ТЦ_102_14_1435158299_20.01.2022_02	Кабель ВВГнгLS3*2.5	м	600		600	96,99		3 910,89	14,88	58 194	
		Формула ценообразования: 97/14.8818*14.88	
		Всего по позиции							3 910,89		58 194	
54	ФЕРр 67-9-1	Смена: выключателей	100 шт	0,22		0,22					3 060	
	1	ОТ					218,59		48,09	63,63	3 060	
	3	ЭМ								17,95		
	2	в т. ч. ОТм								63,63		
	4	М								10,78		
	20.4.01.02	Выключатели	шт	100		22						
		ЗТ	чел.-ч	24,10		5,30						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					218,59		48,09		3 060	
		ФОТ							48,09		3 060	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	91		91			43,76		2 785	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	48		48			23,08		1 469	
		Всего по позиции							114,93		7 314	
55	ТЦ_102_14_1435158299_20.01.2022_02	Выключатель скрытый 3- х клавишный	шт	14		14	159,98		150,54	14,88	2 240	
		Формула ценообразования: 160/14.8818*14.88	
		Всего по позиции							150,54		2 240	
56	ТЦ_102_14_1435158299_20.01.2022_02	Выключатель скрытый 2- х клавишный	шт	1		1	109,99		7,39	14,88	110	
		Формула ценообразования: 132/1.2/14.8818*14.88	
		Всего по позиции							7,39		110	
57	ТЦ_102_14_1435158299_20.01.2022_02	Выключатель скрытый 1 клавишный	шт	7		7	125,98		59,27	14,88	882	
		Формула ценообразования: 126/14.8818*14.88	
		Всего по позиции							59,27		882	
58	ФЕРр 67-9-2	Смена: розеток	100 шт	0,67		0,67					9 319	
	1	ОТ					218,59		146,46	63,63	9 319	
	3	ЭМ								17,95		
	2	в т. ч. ОТм								63,63		
	4	М								10,78		
	20.4.03.06	Розетка штепсельная	шт	100		67						
		ЗТ	чел.-ч	24,10		16,15						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					218,59		146,46		9 319	
	20.4.03.06	Розетка штепсельная	шт	100		67				10,78		
		ФОТ							146,46		9 319	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	91		91			133,28		8 480	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	48		48			70,30		4 473	
		Всего по позиции							350,04		22 272	
59	ТЦ_102_14_1435158299_20.01.2022_02	Розетки скрытые двойные	шт	67		67	129,98		585,28	14,88	8 709	
		Формула ценообразования: 130/14.8818*14.88	
		Всего по позиции							585,28		8 709	
60	ФЕРр 67-8-2	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт	0,41		0,41					41 001	
	1	ОТ					1 570,95		644,09	63,63	40 983	
	3	ЭМ					2,50		1,03	17,95	18	
	2	в т. ч. ОТм					1,08		0,44	63,63	28	
	4	М								10,78		
	20.3.03.04	Светильники с люминесцентными или ртутными лампами	шт	100		41						
		ЗТ	чел.-ч	163,30		66,95						
		ЗТм	чел.-ч	0,08		0,03						
		Итого по расценке					1 573,45		645,12		41 001	
		ФОТ							644,53		41 011	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	91		91			586,52		37 320	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	48		48			309,37		19 685	
		Всего по позиции							1 541,01		98 006	
61	ТЦ_102_14_1435158299_20.01.2022_02	Светильник потолочный 595*595мм	шт	41		41	1 199,85		3 306,05	14,88	49 194	
		Формула ценообразования: 1200/14.8818*14.88	
		Всего по позиции							3 306,05		49 194	
62	ФЕРр 67-8-1	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт	0,3		0,3					16 367	
	1	ОТ					857,14		257,14	63,63	16 362	
	3	ЭМ					0,94		0,28	17,95	5	
	2	в т. ч. ОТм					0,41		0,12	63,63	8	
	4	М								10,78		
	20.3.03.03	Светильники с лампами накаливания	шт	100		30						
		ЗТ	чел.-ч	89,10		26,73						
		ЗТм	чел.-ч	0,03		0,01						
		Итого по расценке					858,08		257,42		16 367	
	20.3.03.03	Светильники с лампами накаливания	шт	100		30				10,78		
		ФОТ							257,26		16 370	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	91		91			234,11		14 897	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	48		48			123,48		7 858	
		Всего по позиции							615,01		39 122	
63	ТЦ_102_14_1435158299_20.01.2022_02	Светильник настенный круглый	шт	30		30	799,90		1 612,70	14,88	23 997	
		Формула ценообразования: 800/14.8818*14.88	
		Всего по позиции							1 612,70		23 997	
64	ФЕРм 08-03-593-09	Светильник: местного освещения	100 шт	0,4		0,4					19 136	
	1	ОТ					676,94		270,78	63,63	17 230	
	3	ЭМ					18,11		7,24	17,95	130	
	2	в т. ч. ОТм					2,51		1,00	63,63	64	
	4	М					411,88		164,75	10,78	1 776	
		ЗТ	чел.-ч	68,24		27,30						
		ЗТм	чел.-ч	0,20		0,08						
		Итого по расценке					1 106,93		442,77		19 136	
		ФОТ							271,78		17 294	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	97		97			263,63		16 775	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	51		51			138,61		8 820	
		Всего по позиции							845,01		44 731	
65	ТЦ_102_14_1435158299_20.01.2022_02	Светильник БРА	шт	40		40	1 499,82		4 031,79	14,88	59 993	
		Формула ценообразования: 1800/1.2/14.8818*14.88	
		Всего по позиции							4 031,79		59 993	
66	ФЕР 46-03-013-46	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм	100 отверстий	0,22		0,22					767	
	1	ОТ					54,76		12,05	63,63	767	
	3	ЭМ								17,95		
	2	в т. ч. ОТм								63,63		
	4	М								10,78		
	01.7.17.09	Сверла, буры	шт	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	6,42		1,41						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					54,76		12,05		767	
66.1	ФССЦ 01.7.17.09-0063	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 25 мм	шт	4,5454545455		1	505,50		505,50	10,78	5 449	
		ФОТ							12,05		767	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	103		103			12,41		790	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	59		59			7,11		453	
		Всего по позиции							537,07		7 459	
		Итого прямые затраты по Разделу 4 (в базисном и текущем уровнях цен)		20 224,57		472 447	
		оплата труда		3 606,12		229 457	
		эксплуатация машин и механизмов		45,80		822	
		материальные ресурсы		16 572,65		242 168	
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)		3 613,13		229 904	
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)		3 470,73		220 842	
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)		1 856,13		118 107	
		Итого по Разделу 4 (в базисном и текущем уровнях цен)		25 551,43		811 396	
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ		15 491,60		230 515	
							
		ВСЕГО прямые затраты по смете		200 429,38		3 742 244	
		оплата труда		28 476,61		1 811 965	
		эксплуатация машин и механизмов		1 828,27		32 819	
		материальные ресурсы		170 124,50		1 897 460	
		Всего ФОТ (справочно)		28 807,61		1 833 027	
		Всего накладные расходы		29 017,41		1 846 377	
		Всего сметная прибыль		14 924,84		949 666	
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)		244 371,63		6 538 287	
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ		15 491,60		230 515	

Составил			
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
	
Проверил			
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]