Приложение № 68

к приказу Федеральной службы по
труду и занятости
от 10 ноября 2017 г. № 655

**Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов)
для осуществления федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права по проверке выполнения требований охраны труда при работах по сливу, наливу нефтепродуктов[[1]](#footnote-1)**

Предмет плановой проверки всех работодателей – юридических лиц и работодателей – физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, ограничивается перечнем вопросов, включенных в настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов).

Проверочный лист утвержден приказом Федеральной службы по труду и занятости от 10 ноября 2017 г. № 655 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов) для осуществления федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

|  |  |
| --- | --- |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права |
| Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя |  |
| Вид деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя |  |
| Категория риска деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя |  |
| Наименование территориального органа Федеральной службы по труду и занятости  |  |
| Основание проведения плановой проверки | Распоряжение №\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_ государственной инспекции труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Место проведения проверки и (или) указание на используемые производственные объекты |   |
| Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Должности, фамилии и инициалы должностных лиц государственной инспекции труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, проводящих плановую проверку и заполняющих проверочный лист |  |

Перечень вопросов, отражающих содержание требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования | Ответы на вопросы |
| Да | Нет | Не относится |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Работодателем проведено обучение работников по охране труда и проверка знаний требований охраны труда | Абзац второй пункта 5 Правил по охране труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2015 №873н (зарегистрирован Минюстом России 28.01.2016, регистрационный № 40876) (далее – Правила № 873н) |  |  |  |
| 2 | Работники, выполняющие работы, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, проходят повторный инструктаж по охране труда не реже одного раза в три месяца,  | Абзац третий пункта 9 Правил № 873н |  |  |  |
| а также не реже одного раза в двенадцать месяцев - проверку знаний требований охраны труда |  |  |  |
| 3 | Работники обеспечены специальной одеждой, специальной обувью | Пункт 12 Правил № 873н |  |  |  |
| 4 | К выполнению работ с вредными и (или) опасными условиями труда работники допущены после прохождения обязательных предварительных медицинских осмотров | Пункт 11 Правил № 873н |  |  |  |
| 5 | Работы с повышенной опасностью, связанные с хранением, транспортированием и реализацией нефтепродуктов, проводимые в местах постоянного действия вредных и (или) опасных производственных факторов, выполняются в соответствии с письменным распоряжением - нарядом-допуском на производство работ с повышенной опасностью (далее - наряд-допуск), оформляемым уполномоченными работодателем должностными лицами | Пункт 21 Правил № 873н |  |  |  |
| 6 | Нарядом-допуском определены содержание,  | Пункт 22 Правил № 873н |  |  |  |
| место, |  |  |  |
| время, |  |  |  |
| условия производства работ с повышенной опасностью, |  |  |  |
| меры безопасности, |  |  |  |
| состав бригады, |  |  |  |
| работники, ответственные за организацию и безопасное производство работ |  |  |  |
| 7 | Локальным нормативным актом работодателя установлены порядок производства работ с повышенной опасностью,  | Пункт 25 Правил № 873н |  |  |  |
| порядок оформления наряда-допуска  |  |  |  |
| и обязанности уполномоченных работодателем должностных лиц, ответственных за организацию и безопасное производство работ |  |  |  |
| 8 | Оформленные и выданные наряды-допуски зарегистрированы в журнале | Пункт 26 Правил № 873н |  |  |  |
| 9 | Работодателем оборудованы санитарно-бытовые помещения,  | Пункт 14 Правил № 873н |  |  |  |
| помещения для приема пищи,  |  |  |  |
| помещения для оказания медицинской помощи,  |  |  |  |
| созданы санитарные посты с аптечками, укомплектованными набором лекарственных средств и препаратов для оказания первой помощи работникам,  |  |  |  |
| установлены аппараты (устройства) для обеспечения работников горячих цехов и участков газированной соленой водой |  |  |  |
| 10 | Опасные зоны производства работ ограждены либо обозначены | Пункт 20 Правил № 873н |  |  |  |
| 11 | На объекте составлена и утверждена руководителем объекта схема расположения подземных и наземных технологических трубопроводов и установленных на них запорных устройств  | Пункт 87 Правил № 873н |  |  |  |
| 12 | Работодатель обеспечивает работников, занятых техническим обслуживанием и ремонтом оборудования, комплектом исправного инструмента, приспособлениями и материалами | Пункт 199 Правил № 873н |  |  |  |
| 13 | На приводах пусковых устройств вывешены запрещающие знаки: «Не включать! Работают люди» | Пункт 232 Правил № 873н |  |  |  |
| 14 | Опасные зоны мест проведения газоопасных работ обозначены знаками безопасности «Газоопасно», «Проезд запрещен»  | Пункт 254 Правил № 873н |  |  |  |
| и ограждены сигнальными ограждениями |  |  |  |
| 15 | На обуви работников нет стальных накладок («подковок») и стальных гвоздей | Пункт 224 Правил № 873н |  |  |  |
| 16 | Работодателем утвержден перечень газоопасных работ, выполняемых по нарядам-допускам | Пункт 248 Правил № 873н |  |  |  |

1. при наличии у работодателя:

 - соответствующего вида экономической деятельности по данным Федеральной налоговой службы;

 - объектов недвижимости и оборудования, на которых осуществляются данный вид работ;

 - профессий и должностей в штатном расписании, выполняющих данный вид работ [↑](#footnote-ref-1)