Приложение № 69

к приказу Федеральной службы по
труду и занятости
от 10 ноября 2017 г. № 655

**Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов)
для осуществления федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права по проверке выполнения требований охраны труда при работах по техническому обслуживанию, ремонту и проверке технического состояния автотранспортных средств[[1]](#footnote-1)**

Предмет плановой проверки всех работодателей – юридических лиц и работодателей – физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, ограничивается перечнем вопросов, включенных в настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов).

Проверочный лист утвержден приказом Федеральной службы по труду и занятости от 10 ноября 2017 г. № 655 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов) для осуществления федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

|  |  |
| --- | --- |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права |
| Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя |  |
| Вид деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя |  |
| Категория риска деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя |  |
| Наименование территориального органа Федеральной службы по труду и занятости  |  |
| Основание проведения плановой проверки | Распоряжение №\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_ государственной инспекции труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Место проведения проверки и (или) указание на используемые производственные объекты |   |
| Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Должности, фамилии и инициалы должностных лиц государственной инспекции труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, проводящих плановую проверку и заполняющих проверочный лист |  |

Перечень вопросов, отражающих содержание требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования | Ответы на вопросы |
| Да | Нет | Не относится |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общие положения |
| 1 | Работники прошли обязательные предварительные (при поступлении на работу) медицинские осмотры | Пункт 10.3. Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте, утвержденных постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 12.05.2003 № 28 (зарегистрировано Минюстом России 19.06.2003, регистрационный № 4734,) (далее – Правила № 28) |  |  |  |
| и периодические медицинские осмотры |  |  |  |
| 2 | Работники прошли обучение и инструктаж по безопасным приемам и методам работы | Пункты 10.5., 10.15, 10.19 Правил № 28 |  |  |  |
| 3 | Работодатель оформил допуск к самостоятельной работе | Пункт 10.9. Правил  № 28 |  |  |  |
| 4 | В организации разработаны инструкции по охране труда | Пункт 1.1.5. Правил  № 28 |  |  |  |
| 5 | Производственные участки обеспечены инструкциями по охране труда | Пункт 10.20. Правил  № 28 |  |  |  |
| 6 | В организации в наличии инструкции завода-изготовителя на холодильные установки автомобилей-рефрижераторов | Пункт 2.1.1.24. Правил  № 28 |  |  |  |
| 7 | Средства индивидуальной защиты имеют сертификат соответствия | Пункт 11.4. Правил  № 28 |  |  |  |
| 8 | Работодателем организована химчистка, стирка и ремонт специальной одежды и специальной обуви | Пункт 11.7. Правил  № 28 |  |  |  |
| 9 | В наличии таблички «Двигатель не пускать - работают люди!»,  | Абзац третий пункта 2.1.1.3., пункты 2.1.1.4., 2.1.1.12 Правил  № 28 |  |  |  |
| «Не трогать - под автомобилем работают люди!»  |  |  |  |
| и не менее 2-х упоров (башмаков) |  |  |  |
| 10 | Помещения технического обслуживания с поточным движением автотранспортных средств оборудованы световой сигнализацией,  | Пункт 2.1.1.6. Правил  № 28 |  |  |  |
| звуковой сигнализацией |  |  |  |
| 11 | В штате организации в наличии должность диспетчера  | Пункт 2.1.1.7. Правил  № 28 |  |  |  |
| или локальным нормативным актом по организации назначен работник, включающий конвейер для перемещения автотранспортных средств с поста на пост |  |  |  |
| 12 | В наличии локальный нормативный акт о назначении водителей-перегонщиков, бригадиров слесарей, слесарей;  | Пункт 2.1.1.8. Правил  № 28 |  |  |  |
| специального водителя (перегонщика) или другого работника для перегона автотранспортного средства на посты проверки технического состояния, обслуживания и ремонта, включая посты проверки тормозов |  |  |  |
| 13 | Посты оборудованы устройствами для аварийной остановки конвейера | Пункт 2.1.1.7. Правил  № 28 |  |  |  |
| 14 | Работники, производящие обслуживание и ремонт автотранспортных средств, обеспечены средствами индивидуальной защиты | Пункт 2.1.1.10. Правил  № 28 |  |  |  |
| 15 | Работники, производящие очистку или ремонт внутри цистерны или резервуара (емкости) из-под этилированного бензина, легковоспламеняющихся и ядовитых жидкостей, обеспечены спецодеждой,  | Абзац первый пункта 2.1.1.22. Правил  № 28 |  |  |  |
| шланговым противогазом,  |  |  |  |
| спасательным поясом со страховочным тросом |  |  |  |
| 16 | Работники, выполняющие работы под автотранспортными средствами, находящимися вне осмотровой канавы, подъемника, эстакады, обеспечены лежаками | Пункт 2.1.1.11. Правил  № 28 |  |  |  |
| 17 | Работники, выполняющие ремонт и обслуживание верхней части автобусов и грузовых автомобилей, обеспечены подмостями или лестницами-стремянками | Пункт 2.1.1.14. Правил  № 28 |  |  |  |
| 18 | В наличии тележки-подъемники,  | Пункт 2.1.1.18. Правил  № 28 |  |  |  |
| подставки,  |  |  |  |
| канатные петли,  |  |  |  |
| крюки в местах работы подъемно-транспортных механизмов |  |  |  |
| Слесарные и смазочные работы |
| 19 | Работники, выполняющие работы зубилом или рубящим инструментом, обеспечены защитными очками | Пункт 2.1.4.2. Правил  № 28 |  |  |  |
| 20 | Работники, выполняющие работы электроинструментом с напряжением выше 50 В, обеспечены защитными средствами | Пункт 2.1.4.6. Правил  № 28 |  |  |  |
| 21 | Осмотровая канава для спуска и подъема из нее оборудована лестницами | Пункт 2.1.4.17. Правил  № 28 |  |  |  |
| Проверка технического состояния автотранспортных средств и их агрегатов |
| 22 | Для осмотра автотранспортного средства в темное время суток и его осмотра снизу на осмотровой канаве или подъемнике работники обеспечены переносным электрическим светильником напряжением не выше 50 В  | Пункт 2.1.5.2. Правил  № 28 |  |  |  |
| или электрическим фонарем с автономным питанием |  |  |  |
| 23 | Диагностические посты с работающим двигателем автотранспортного средства оборудованы местной вытяжной вентиляцией, удаляющей отработавшие газы | Пункт 2.1.5.12. Правил  № 28 |  |  |  |
| Медницко-жестяницкие и кузовные работы |
| 24 | Рабочие места, связанные с выделением вредных испарений, зачисткой деталей, оборудованы местной вытяжной вентиляцией | Пункт 2.1.8.13. Правил  № 28 |  |  |  |
| 25 | В наличии газоанализатор для анализа воздушной среды в емкости | Пункт 2.1.8.14. Правил  № 28 |  |  |  |
| 26 | На каждую паяльную лампу в наличии паспорт с указанием результатов заводского гидравлического испытания  | Пункт 2.1.8.21. Правил  № 28 |  |  |  |
| и допускаемого рабочего давления |  |  |  |
| Вулканизационные и шиноремонтные работы |
| 27 | Станки для шероховки (зачистки) поврежденных мест оборудованы местной вытяжной вентиляцией для отсоса пыли,  | Пункт 2.1.10.2. Правил  № 28 |  |  |  |
| заземлены  |  |  |  |
| и имеют ограждение привода абразивного круга |  |  |  |
| 28 | Работники, выполняющие работы по шероховке обеспечены защитными очками | Пункт 2.1.10.3. Правил  № 28 |  |  |  |
| Шиномонтажные работы |
| 29 | Редуктор стенда для демонтажа и монтажа шин закрыт кожухом | Пункт 2.1.11.12. Правил  № 28 |  |  |  |
| Окрасочные и противокоррозионные работы |
| 30 | Электроокрасочная камера ограждена,  | Пункт 2.1.12.9. Правил  № 28 |  |  |  |
| дверцы сблокированы с высоковольтным оборудованием |  |  |  |
| 31 | Места производства окрасочных работ оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией | Пункт 2.1.12.14. Правил  № 28 |  |  |  |
| 32 | Работники, работающие с грунтовками-преобразователями, обеспечены средствами защиты кожи рук, лица | Пункт 2.1.12.21. Правил № 28 |  |  |  |

1. при наличии у работодателя:

 - соответствующего вида экономической деятельности по данным Федеральной налоговой службы;

 - объектов недвижимости и оборудования, на которых осуществляются данный вид работ;

 - профессий и должностей в штатном расписании, выполняющих данный вид работ [↑](#footnote-ref-1)