Приложение № 92

к приказу Федеральной службы по
труду и занятости
от 10 ноября 2017 г. № 655

**Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов)
для осуществления федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права по проверке выполнения требований охраны труда при работах в полиграфических организациях[[1]](#footnote-1)**

Предмет плановой проверки всех работодателей – юридических лиц и работодателей – физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, ограничивается перечнем вопросов, включенных в настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов).

Проверочный лист утвержден приказом Федеральной службы по труду и занятости от 10 ноября 2017 г. № 655 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов) для осуществления федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

|  |  |
| --- | --- |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права |
| Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя |  |
| Вид деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя |  |
| Категория риска деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя |  |
| Наименование территориального органа Федеральной службы по труду и занятости  |  |
| Основание проведения плановой проверки | Распоряжение №\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_ государственной инспекции труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Место проведения проверки и (или) указание на используемые производственные объекты |   |
| Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Должности, фамилии и инициалы должностных лиц государственной инспекции труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, проводящих плановую проверку и заполняющих проверочный лист |  |

Перечень вопросов, отражающих содержание требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования | Ответы на вопросы |
| Да | Нет | Не относится |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | К эксплуатации оборудования и выполнению технологических процессов допущены лица прошедшие обучение  | Пункт 175 Правил по охране труда для полиграфических организаций и Типовых инструкций по охране труда для полиграфических организаций, утвержденных приказом Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций от 04.12.2002 № 237 (зарегистрирован Минюстом России 06.06.2003, регистрационный № 4643) (далее – Правила № 237) |  |  |  |
| и инструктаж по охране труда |  |  |  |
| 2 | К работам с повышенной опасностью допущены лица не моложе 18 лет | Пункт 127 Правил № 237 |  |  |  |
| прошедшие медицинское освидетельствование |  |  |  |
| 3 | Лица, назначаемые допускающими или ответственными производителями работ, прошли аттестацию на знание правил охраны труда | Пункт 137 Правил № 237 |  |  |  |
| 4 | Работающие на буквоотливном участке обеспечены средствами защиты органов слуха | Пункт 55 Правил № 237 |  |  |  |
| 5 | Сертифицированные средства индивидуальной защиты выданы работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда | Пункт 184 Правил № 237 |  |  |  |
| на работах, выполняемых в особых температурных условиях  |  |  |  |
| на работах, связанных с загрязнением |  |  |  |
| 6 | В личную карточку работника записаны: выдача работником средств индивидуальной зашиты  | Пункт 187 Правил № 237 |  |  |  |
| сдача работником средств индивидуальной зашиты |  |  |  |
| 7 | Работы с повышенной опасностью в зонах постоянного действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, выполняются по наряду-допуску | Пункт 125 Правил № 237 |  |  |  |
| 8 | Наряд-допуск определяет место выполнения работ с повышенной опасностью | Пункт 126 Правил № 237 |  |  |  |
| содержание работ с повышенной опасностью |  |  |  |
| условия их безопасного проведения |  |  |  |
| время начала работ |  |  |  |
| время окончания работ |  |  |  |
| состав бригады  |  |  |  |
| и лиц, ответственных за безопасность при выполнении этих работ |  |  |  |
| 9 | На работы с повышенной опасностью, в выполнении которых принимают участие несколько цехов и служб организации, наряды-допуски выданы главным инженером (техническим директором) организации или по его распоряжению заместителями или главными специалистами организации | Пункт 128 Правил № 237 |  |  |  |
| 10 | На работы с повышенной опасностью, выполняемые подрядными организациями, наряды-допуски выданы уполномоченными лицами подрядных организаций | Пункт 129 Правил № 237 |  |  |  |
| 11 | Ежегодно пересматривается и утверждается главным инженером (техническим директором) организации перечень должностных лиц, имеющих право выдавать наряды-допуски на выполнение работ с повышенной опасностью | Пункт 131 Правил № 237 |  |  |  |
| и лиц, которые могут назначаться ответственными руководителями работ и ответственными производителями работ |  |  |  |
| 12 | Выдача наряда-допуска регистрируется в журнале | Пункт 149 Правил № 237 |  |  |  |
| 13 | Наряд-допуск составляется в двух экземплярах | Пункт 151 Правил № 237 |  |  |  |
| 14 | После проверки выполнения мероприятий разрешение на производство работ оформлено в наряде-допуске подписью ответственного производителя работ | Пункт 156 Правил № 237 |  |  |  |
| 15 | Результаты испытаний отремонтированного оборудования оформляются актами и подписываются службой, выполнявшей ремонт,  | Пункт 35 Правил № 237 |  |  |  |
| руководителем цеха (где эксплуатируется оборудование)  |  |  |  |
| и представителем службы охраны труда организации |  |  |  |
| 16 | Руководителем, в целом по предприятию, назначены ответственные за хранение | Пункт 52 Правил № 237 |  |  |  |
| отпуск |  |  |  |
| применение материалов |  |  |  |
| выполнение погрузочно-разгрузочных работ и транспортных операций  |  |  |  |
| 17 | Руководителем, отдельно по цехам, назначены ответственные за хранение | Пункт 52 Правил № 237 |  |  |  |
| отпуск |  |  |  |
| применение материалов |  |  |  |
| выполнение погрузочно-разгрузочных работ и транспортных операций  |  |  |  |
| 18 | В полиграфической организации разработан Перечень работ с повышенной опасностью | Пункт 124 Правил № 237 |  |  |  |
| 19 | Графики сменности утверждены  | Пункт 198 Правил № 237 |  |  |  |
| и доведены до сведения работников |  |  |  |
| 20 | В производственных помещениях в наличии аптечки первой медицинской помощи | Пункт 23 Правил № 237 |  |  |  |
| 21 | Производственные помещения оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией | Пункт 26 Правил № 237 |  |  |  |
| 22 | Местные отсосы, преимущественно бортовые, установлены у ванн и столов для работы с органическими растворителями, кислотами и щелочами | Пункт 69 Правил № 237 |  |  |  |
| 23 | В аптечках гальванических цехов (участков), кроме обычных медикаментов, имеется вазелин (для смазывания внутренней полости носа и рук при хромировании) | Пункт 71 Правил № 237 |  |  |  |
| 5%-ный раствор гипосульфита натрия (для смывания капель хромового раствора) |  |  |  |
| ланолин или смесь глицерина с танином (для смазывания рук) |  |  |  |
| защитные мази и пасты, нейтрализующие растворы |  |  |  |
| 24 | Имеют местные отсосы: оборудование для шлифовки, полировки | Пункт 83 Правил № 237 |  |  |  |
| травления форм |  |  |  |
| и обработки форм |  |  |  |
| а также раковины-мойки |  |  |  |
| 25 | Лакировальные машины (валики, резервуар лакировального механизма, грейферы выпускного устройства, сушильная камера) оборудованы местными отсосами | Пункт 96 Правил № 237 |  |  |  |
| 26 | На полу в помещении ВЧ-установок расположены диэлектрические резиновые коврики | Пункт 105 Правил № 237 |  |  |  |
| 27 | Ремонтно-механические работы выполняют в соответствии с технологическими требованиями | Пункт 120 Правил № 237 |  |  |  |
| графиком проведения планово-предупредительных ремонтов  |  |  |  |
| и инструкциями по охране труда |  |  |  |
| 28 | Ответственный производитель работ (наблюдающий) при выполнении работ с повышенной опасностью назначен для каждой смены по сменному графику | Пункт 143 Правил № 237 |  |  |  |
| 29 | Выдача наряда-допуска зарегистрирована в журнале | Пункт 149 Правил № 237 |  |  |  |
| 30 | Наряд-допуск выписан в двух экземплярах | Пункт 151 Правил № 237 |  |  |  |

1. при наличии у работодателя:

 - соответствующего вида экономической деятельности по данным Федеральной налоговой службы;

 - объектов недвижимости и оборудования, на которых осуществляются данный вид работ;

 - профессий и должностей в штатном расписании, выполняющих данный вид работ [↑](#footnote-ref-1)