**НАРЯД-ДОПУСК № \_1\_\_\_**

**на производство работ повышенной опасности**

**Организация:** \_\_ ГБОУ ДОД СДЮСШОР «АЛЛЮР»

**Подразделение:** \_-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Выдан**\_\_30 сентября 2019 года\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Действителен до:** \_\_10 октября 2019 года\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Планируемое время проведения работ:**

**Начало:** \_\_\_08.00\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Окончание:** \_17.00\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ответственному руководителю работ:** мастеру эксплуатационной службы Сидорову Сергею Сергеевичу

**Ответственному исполнителю работ:** машинисту экскаватора Петрову Петру Петровичу

**На выполнение работ:**\_земляные работы, связанные с вскрытием газопровода

**Состав исполнителей работ (члены бригады)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Ф.И.О.       исполнителей | С условиями работ ознакомлен, инструктаж получил | |
|  |  | подпись | дата |
| 1. | Петров Петр Петрович | *Петров* | 30.09.2019 |
| 2. |  |  |  |

**Ответственный за инструктаж:**

\_Инженер по охране труда Степанов Степан Степанович\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Место проведения работ:**\_Газопровод\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Содержание работ:** \_Производство земляных работ с целью вскрытия газопровода под давлением\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Условие проведения работ:**

1. До начала проведения земляных работ в местах расположения газопровода ознакомиться с безопасными условиями труда под руководством инженера по охране труда. Следует ознакомиться с расположением коммуникаций.

2. Производство земляных работ следует проводить под руководством мастера эксплуатационной службы Сидорова Сергея Сергеевича.

3. Экскаватор следует оснастить искрогасителем.

4. При обнаружении не обозначенных на схеме коммуникаций приостановить работы до выяснения их назначения.

5. При обнаружении взрывоопасных материалов земляные работы немедленно прекратить до получения разрешения от органов.

6. Выполнить откосы и пологие выходы под углом 35 градусов. Откопать шурф согласно приложения №1, позволяющий свободной работать в нем не менее чем двум рабочим, а также выполнить 4 выхода, по два с каждой стороны.

7. Вынутый грунт укладывать не ближе 0.5 м от края котлована.

8. Работу режущим инструментом экскаватора проводить не ближе 0.5 м от образующей стенки трубопровода.

9. Во время перерывов в работе экскаватор должен быть установлен за пределами призмы возможного обрушения стенок котлована, ковш должен быть опущен в землю не ближе 0.5 м от края котлована.

10. Работу после перерыва начинать в присутствии ответственного лица и только по его распоряжению.

11. Шурф засыпать  сыпучим рыхлым грунтом, исключая прямое попадение на газопровод.

**Средства индивидуальной защиты**

Спецодежда из антистатической огнестойкой ткани, обеспечивающей защиту в течение 30 секунд от воздействия открытого огня, спецобувь, не дающая искр, каска на каждого члена бригады, при выполнении использовать постоянно.

**Режим работы**

С 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.

**Опасные и вредные производственные факторы, которые действуют или могут возникнуть в местах выполнения работ:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Рабочее место проверено:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Окончание работ:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ответственный руководитель работ:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ответственный исполнитель работ:**    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_